{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ABQ-C / AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ABQ71CV1 / AZQS71B2V1B","ABQ100CV1 / AZQS100B8V1B","ABQ125CV1 / AZQS125B8V1B","ABQ140CV1 / AZQS140B8V1B"]
["Jahutusvõimsus","Nom","","kW","6.8","9.5","12.1","13.0 (1)"]
["Ruumide jahutus","SEER","","","4.65","4.65","","5.01"]
["","Aastane energiatarbimine","","kWh/a","512","716","","1,559"]
["","Võimsus","Pdesign","kW","6.80","9.50","","13.0"]
["","Energiatõhususe klass","","","B","B"]
["Ruumide küte (keskmine kliima)","Võimsus","Pdesign","kW","5.65","6.78","","12.3"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","","3.58"]
["","Energiatõhususe klass","","","A","A"]
["","Aastane energiatarbimine","","kWh/a","2,082","2,498","","4,811"]
["Nominaalne kasutegur","Aastane energiatarve","","kWh","1,165","1,813","2,153"]
["","Energiatõhususe suhtarv","","","2.91","2.62","2.81","3.36 (3)"]
["","COP","","","3.51","3.42","3.41"]
["","Energiamärgistamise direktiiv","Jahutus","","C","D","C"]
["","","Küte","","B","B","B"]
["Küttevõimsus","Nom","","kW","7.5","10.8","13.5","15.5 (2)"]
["Märkused","","","","(1) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i","(1) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i","(1) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i","(1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 7,5 m; kõrguste vahe: 0 m"]
["","","","","(2) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel","(2) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel","(2) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel","(2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 7,5 m; kõrguste vahe: 0 m"]
["","","","","","(3) - PED: kokkupanek = kategooria I: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6.","(3) - PED: kokkupanek = kategooria I: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6.","(3) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i"]
["","","","","","(4) - Minimaalne Ssc (=lühisevõimsus) väärtus: Seadmestik vastab EN 61000-3-2 nõuetele","(4) - Minimaalne Ssc (=lühisevõimsus) väärtus: Seadmestik vastab EN 61000-3-2 nõuetele"]
["","","","","","(5) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(5) - Vt eraldi elektriandmete joonist"]
["","","","","","(6) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(6) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase"]