{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ACQ-D / AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ACQ71DV1 / AZQS71B2V1B","ACQ100DV1 / AZQS100B8V1B","ACQ125DV1 / AZQS125B8V1B","ACQ140DV1 / AZQS140B8V1B"]
["Jahutusvõimsus","Nom","","kW","6.8","9.5","12.1","13.0"]
["Ruumide jahutus","SEER","","","5.70","5.50"]
["","Aastane energiatarbimine","","kWh/a","418","605"]
["","Võimsus","Pdesign","kW","6.80","9.50"]
["","Energiatõhususe klass","","","A+","A"]
["Ruumide küte (keskmine kliima)","Võimsus","Pdesign","kW","6.33","7.60"]
["","SCOP/A","","","4.00","3.85"]
["","Energiatõhususe klass","","","A","A"]
["","Aastane energiatarbimine","","kWh/a","2,216","2,764"]
["Nominaalne kasutegur","Aastane energiatarve","","kWh","1,025","1,480","1,952","2,025"]
["","Energiatõhususe suhtarv","","","3.31","3.21","3.10","3.21"]
["","COP","","","3.61","3.61","3.61","3.61"]
["","Energiamärgistamise direktiiv","Jahutus","","A","A","B","A"]
["","","Küte","","A","A","A","A"]
["Küttevõimsus","Nom","","kW","7.50","10.80","13.5","15.5"]
["Märkused","","","","(1) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i","(1) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i","(1) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i","(1) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i"]
["","","","","(2) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel","(2) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel","(2) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel","(2) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel"]
["","","","","","(3) - PED: kokkupanek = kategooria I: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6.","(3) - PED: kokkupanek = kategooria I: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6.","(3) - PED: kokkupanek = kategooria I: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6."]
["","","","","","(4) - Minimaalne Ssc (=lühisevõimsus) väärtus: Seadmestik vastab EN 61000-3-2 nõuetele","(4) - Minimaalne Ssc (=lühisevõimsus) väärtus: Seadmestik vastab EN 61000-3-2 nõuetele","(4) - Minimaalne Ssc (=lühisevõimsus) väärtus: Seadmestik vastab EN 61000-3-2 nõuetele"]
["","","","","","(5) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(5) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(5) - Vt eraldi elektriandmete joonist"]
["","","","","","(6) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(6) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(6) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase"]