{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":9,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEA-A / ARXM-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ADEA35A2VEB / ARXM35N2V1B9","ADEA35A2VEB / ARXM35N5V1B9","ADEA50A2VEB / ARXM50N2V1B9","ADEA60A2VEB / ARXM60N2V1B9","ADEA71A2VEB / ARXM71N2V1B9"]
["Jahutusvõimsus","Nom","","kW","3.40","3.40","5.00","5.70"]
["Nominaalne kasutegur","Aastane energiatarve","","kWh","452","452","765","831"]
["","Energiatõhususe suhtarv","","","3.76","3.76","3.27","3.43"]
["","COP","","","3.97","3.97","3.74","3.63"]
["","Energiamärgistamise direktiiv","Jahutus","","A","A","A","A"]
["","","Küte","","A","A","A","A"]
["Küttevõimsus","Nom","","kW","4.00","4.00","5.50","7.00"]
["Märkused","","","","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist"]
["","","","","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist"]
["","","","","(3) - Jahutuse nim. põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(3) - Jahutuse nim. põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(3) - Jahutuse nim. põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(3) - Jahutuse nim. põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(3) - Jahutuse nim. põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m"]
["","","","","(4) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(4) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(4) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(4) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(4) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m."]
["Jahutusvõimsus","Nom","","kW","","","","","6.80"]
["","Max","","kW","","","","","6.98"]
["Küttevõimsus","Nom","","kW","","","","","7.50"]
["","Max","","kW","","","","","7.66"]
["Nimikasutegur","Energiatõhususe suhtarv","","","","","","","2.95"]
["","COP","","","","","","","3.49"]
["","Aastane energiatarve","","kWh","","","","","1153"]
["Nominaalne kasutegur","Energiamärgistamise direktiiv","Jahutus","","","","","","C"]
["","","Küte","","","","","","B"]
["Ruumide jahutus","Energiatõhususe klass","","","","","","","A"]
["","Võimsus","Pdesign","kW","","","","","6.80"]
["","SEER","","","","","","","5.35"]
["","Aastane energiatarbimine","","kWh/a","","","","","445"]
["Ruumide küte (keskmine kliima)","Energiatõhususe klass","","","","","","","A"]
["","Võimsus","Pdesign","kW","","","","","6.00"]
["","SCOP/A","","","","","","","3.80"]
["","Pdh küttevõimsus temperatuuril -10°","","kW","","","","","4.83"]
["","Aastane energiatarbimine","","kWh/a","","","","","2209"]
["Energiatõhususe klass","","","","","","","","A+++ ~ D"]