{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":14,"n_cols":6,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEQ-C / ARXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","ADEQ50C2VEB / ARXS50L2V1B","ADEQ60C2VEB / ARXS60L2V1B","ADEQ71C2VEB / ARXS71L2V1B"]
["Jahutusvõimsus","Nom","kW","5.00 (1)","5.70 (1)","6.80 (1)"]
["Küttevõimsus","Nom","kW","5.50 (1)","7.00 (1)","7.50 (1)"]
["Märkused","","","(1) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel","(1) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel","(1) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel"]
["","","","(2) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i","(2) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i","(2) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i"]
["","","","(3) - PED: kokkupanek = kategooria I: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6.","(3) - PED: kokkupanek = kategooria I: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6.","(3) - PED: kokkupanek = kategooria I: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6."]
["","","","(4) - Minimaalne Ssc (=lühisevõimsus) väärtus: Seadmestik vastab EN 61000-3-2 nõuetele","(4) - Minimaalne Ssc (=lühisevõimsus) väärtus: Seadmestik vastab EN 61000-3-2 nõuetele","(4) - Minimaalne Ssc (=lühisevõimsus) väärtus: Seadmestik vastab EN 61000-3-2 nõuetele"]
["","","","(5) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(5) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(5) - Vt eraldi elektriandmete joonist"]
["","","","(6) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(6) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(6) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase"]