{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":10,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXM-R / ARXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXM25R2V1B / ARXM25R5V1B","ATXM25R5V1B / ARXM25R5V1B","ATXM35R2V1B / ARXM35R5V1B","ATXM35R5V1B / ARXM35R5V1B","ATXM50R2V1B / ARXM50R2V1B","ATXM50R2V1B / ARXM50R5V1B"]
["Jahutusvõimsus","Min","","kW","1.30","1.30","1.40","1.40"]
["","Max","","kW","3.20","3.20","4.00","4.00"]
["","Nom","","kW","2.50","2.50","3.40","3.40"]
["Nominaalne kasutegur","Aastane energiatarve","","kWh","278","278","402","402"]
["","Energiatõhususe suhtarv","","","4.50","4.50","4.23","4.23"]
["","COP","","","5.00","5.00","4.04","4.04"]
["","Energiamärgistamise direktiiv","Jahutus","","A","A","A","A"]
["","","Küte","","A","A","A","A"]
["Küttevõimsus","Nom","","kW","2.80","2.80","4.00","4.00"]
["","Min","","kW","1.30","1.30","1.40","1.40"]
["","Max","","kW","4.70","4.70","5.20","5.20"]
["Märkused","","","","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist"]
["","","","","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist"]
["","","","","(3) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(3) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(3) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(3) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m"]
["","","","","(4) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(4) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(4) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(4) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m."]
["Jahutusvõimsus","Min","","kW","","","","","1.70","1.70"]
["","Nom","","kW","","","","","5.00","5.00"]
["","Max","","kW","","","","","6.00","6.00"]
["Küttevõimsus","Min","","kW","","","","","1.70","1.70"]
["","Nom","","kW","","","","","5.80","5.80"]
["","Max","","kW","","","","","7.70","7.70"]
["Nimikasutegur","Energiatõhususe suhtarv","","","","","","","3.45","3.45"]
["","COP","","","","","","","3.79","3.79"]
["","Aastane energiatarve","","kWh","","","","","725","725"]
["Nominaalne kasutegur","Energiamärgistamise direktiiv","Jahutus","","","","","","A","A"]
["","","Küte","","","","","","A","A"]
["Ruumide jahutus","Energiatõhususe klass","","","","","","","A++","A++"]
["","Võimsus","Pdesign","kW","","","","","5.00","5.00"]
["","SEER","","","","","","","7.35","7.35"]
["","Aastane energiatarbimine","","kWh/a","","","","","238","238"]
["Ruumide küte (keskmine kliima)","Energiatõhususe klass","","","","","","","A++","A++"]
["","Võimsus","Pdesign","kW","","","","","4.60","4.60"]
["","SCOP/A","","","","","","","4.65","4.65"]
["","Pdh küttevõimsus temperatuuril -10°","","kW","","","","","3.85","3.85"]
["","Aastane energiatarbimine","","kWh/a","","","","","1384","1384"]
["Energiatõhususe klass","","","","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]