{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXP-M / ARXP-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXP20M5V1B / ARXP20N5V1B9","ATXP25M5V1B / ARXP25N5V1B9","ATXP35M5V1B / ARXP35N5V1B9"]
["Outdoor unit","","","","ARXP20N5V1B9","ARXP25N5V1B9","ARXP35N5V1B9"]
["Jahutusvõimsus","Min","","kW","1.3","1.3","1.3"]
["","Nom","","kW","2.00","2.50","3.50"]
["","Max","","kW","2.6","3.0","4.0"]
["Küttevõimsus","Min","","kW","1.30","1.30","1.30"]
["","Nom","","kW","2.50","3.00","4.00"]
["","Max","","kW","3.50","4.00","4.80"]
["Nominaalne kasutegur","COP","","","4.77","4.36","4.02"]
["","Energiatõhususe suhtarv","","","3.71","3.71","3.24"]
["","Energiamärgistamise direktiiv","Jahutus","","A","A","A"]
["","","Küte","","A","A","A"]
["Märkused","","","","(1) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(1) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(1) - Vt eraldi elektriandmete joonist"]
["","","","","(2) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27°CDB, 19°CWB, välistemp.: 35°CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m Väga tõhusa seeria andmed, Eurovent sertifitseeritud","(2) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27°CDB, 19°CWB, välistemp.: 35°CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m Väga tõhusa seeria andmed, Eurovent sertifitseeritud","(2) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27°CDB, 19°CWB, välistemp.: 35°CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m Väga tõhusa seeria andmed, Eurovent sertifitseeritud"]
["","","","","(3) - Kütte nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 20 °CDB, välistemp.: 7 °CDB, 6 °CWB, samaväärne külmaaine torustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m Standardse tõhususega seeria andmed","(3) - Kütte nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 20 °CDB, välistemp.: 7 °CDB, 6 °CWB, samaväärne külmaaine torustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m Standardse tõhususega seeria andmed","(3) - Kütte nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 20 °CDB, välistemp.: 7 °CDB, 6 °CWB, samaväärne külmaaine torustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m Standardse tõhususega seeria andmed"]