{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":7,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EDLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EDLQ05CAV3","EDLQ07CAV3"]
["Küttevõimsus","Nom","","","kW","4.4, 4.03","7, 6.9"]
["Sisendvõimsus","Küte","","Nom","kW","0.88, 1.13","1.55, 2.02"]
["COP","","","","","5, 3.58","4.52, 3.42"]
["Mõõtmed","Ühik","","Kõrgus","mm","735","735"]
["","","","Laius","mm","1090","1090"]
["","","","Sügavus","mm","350","350"]
["Kaal","Ühik","","","kg","76","80"]
["Ventilaator","Õhu vooluhulk","Küte","kiire","m³/min","45.0","47.0"]
["Töövahemik","Küte","Vee pool","Min","°C","15","15"]
["","","","Max","°C","55.0","55.0"]
["","Kuum tarbevesi","Keskkond","Min","°CDB","-25.0","-25.0"]
["","","","Max","°CDB","35.0","35.0"]
["","","Vee pool","Min","°C","25","25"]
["","","","Max","°C","80","80"]
["Müratase","Küte","","Nom","dBA","61","62"]
["Mürarõhutase","Küte","","Nom","dBA","48","49"]
["Külmaaine","Tüüp","","","","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2088","2088"]
["","Kogus","","","kg","1.3","1.45"]
["","Kogus","","","tCO2Eq","2.714","3.027"]
["Ruumiküte","Vee väljalase 55°C keskmises kliimas","Üldteave","SCOP","","3.2","3.2"]
["","","","Ruumikütte sesoonse tõhususe klass","","A++","A++"]
["","Vee väljalase 35°C keskmises kliimas","Üldteave","SCOP","","4.39","4.14"]
["","","","Ruumikütte sesoonse tõhususe klass","","A++","A++"]
["Elektritoide","Nimetus","","","","V3","V3"]
["","Faas","","","","1~","1~"]
["","Sagedus","","","Hz","50","50"]
["","Pinge","","","V","230","230"]
["Märkused","","","","","(1) - Tingimus 1: jahutus Ta 35 °C - LWE 18°C (DT = 5°C); kütmine Ta DB/WB 7°C / 6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Tingimus 1: jahutus Ta 35 °C - LWE 18°C (DT = 5°C); kütmine Ta DB/WB 7°C / 6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Tingimus 2: jahutus Ta 35 °C - LWE 7°C (DT = 5°C); kütmine Ta DB/WB 7°C / 6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Tingimus 2: jahutus Ta 35 °C - LWE 7°C (DT = 5°C); kütmine Ta DB/WB 7°C / 6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Madalam, kui varukütteseade on paigaldatud; Kui varukütteseadet ei ole paigaldatud, hakkab soojuspump tööle 10 °C juures","(3) - Madalam, kui varukütteseade on paigaldatud; Kui varukütteseadet ei ole paigaldatud, hakkab soojuspump tööle 10 °C juures"]
["","","","","","(4) - Tarbevee soojendamise töövahemik (välisseade): vahemiku suurenemine abisoojendi kasutamisel. Töövahemiku kohta vt eraldi joonist.","(4) - Tarbevee soojendamise töövahemik (välisseade): vahemiku suurenemine abisoojendi kasutamisel. Töövahemiku kohta vt eraldi joonist."]
["","","","","","(5) -                                             >                      Ainult varukütteseade 50 °C, soojuspump ei tööta                    ","(5) -                                             >                      Ainult varukütteseade 50 °C, soojuspump ei tööta                    "]
["","","","","","(6) - Mürarõhku on mõõdetud mikrofoni abil, mis asetati seadmest kindlale kaugusele. Tegemist on suhtelise väärtusega, mis oleneb mikrofoni kaugusest ja akustilisest keskkonnast. Juhinduge müraspektri joonistest.","(6) - Mürarõhku on mõõdetud mikrofoni abil, mis asetati seadmest kindlale kaugusele. Tegemist on suhtelise väärtusega, mis oleneb mikrofoni kaugusest ja akustilisest keskkonnast. Juhinduge müraspektri joonistest."]
["","","","","","(7) - Tööpiirkond laieneb väiksematele voolukiirustele ainult juhul, kui seade töötab ainult soojuspumbal. (Mitte käivitamisel, BUH režiimis, ega sulatusrežiimis).","(7) - Tööpiirkond laieneb väiksematele voolukiirustele ainult juhul, kui seade töötab ainult soojuspumbal. (Mitte käivitamisel, BUH režiimis, ega sulatusrežiimis)."]
["","","","","","(8) - Kaasa arvatud torustik + PHE; v.a paisupaak","(8) - Kaasa arvatud torustik + PHE; v.a paisupaak"]
["","","","","","(9) - Spouđtěcí proud invertorem ovládaného kompresoru Daikin Altherma je vždy <= max. provozní proud","(9) - Spouđtěcí proud invertorem ovládaného kompresoru Daikin Altherma je vždy <= max. provozní proud"]