{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":38,"n_cols":13,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBH-CB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBH04CB3V","EHBH08CB3VU","EHBH08CB9W","EHBH08CB3V","EHBH11CB3V","EHBH11CB9W","EHBH16CB3V","EHBH16CB9W"]
["Märkused","","","","","(1) - Tööpiirkond laieneb väiksematele voolukiirustele ainult juhul, kui seade töötab ainult soojuspumbal. (Mitte käivitamisel, BUH režiimis, ega sulatusrežiimis).","(1) - PED-seadme kategooria: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6.","(1) - Tööpiirkond laieneb väiksematele voolukiirustele ainult juhul, kui seade töötab ainult soojuspumbal. (Mitte käivitamisel, BUH režiimis, ega sulatusrežiimis).","(1) - Tööpiirkond laieneb väiksematele voolukiirustele ainult juhul, kui seade töötab ainult soojuspumbal. (Mitte käivitamisel, BUH režiimis, ega sulatusrežiimis).","(1) - Tööpiirkond laieneb väiksematele voolukiirustele ainult juhul, kui seade töötab ainult soojuspumbal. (Mitte käivitamisel, BUH režiimis, ega sulatusrežiimis).","(1) - Tööpiirkond laieneb väiksematele voolukiirustele ainult juhul, kui seade töötab ainult soojuspumbal. (Mitte käivitamisel, BUH režiimis, ega sulatusrežiimis).","(1) - Tööpiirkond laieneb väiksematele voolukiirustele ainult juhul, kui seade töötab ainult soojuspumbal. (Mitte käivitamisel, BUH režiimis, ega sulatusrežiimis).","(1) - Tööpiirkond laieneb väiksematele voolukiirustele ainult juhul, kui seade töötab ainult soojuspumbal. (Mitte käivitamisel, BUH režiimis, ega sulatusrežiimis)."]
["","","","","","(2) - S.h torustik + PHE + varuküttekeha; v.a paisupaak","(2) - Tööpiirkond laieneb väiksematele voolukiirustele ainult juhul, kui seade töötab ainult soojuspumbal. (Mitte käivitamisel, BUH režiimis, ega sulatusrežiimis).","(2) - S.h torustik + PHE + varuküttekeha; v.a paisupaak","(2) - S.h torustik + PHE + varuküttekeha; v.a paisupaak","(2) - S.h torustik + PHE + varuküttekeha; v.a paisupaak","(2) - S.h torustik + PHE + varuküttekeha; v.a paisupaak","(2) - S.h torustik + PHE + varuküttekeha; v.a paisupaak","(2) - S.h torustik + PHE + varuküttekeha; v.a paisupaak"]
["","","","","","(3) - DB/WB 7 °C / 6 °C-LWC 35 °C (DT=5 °C)","(3) - S.h torustik + PHE + varuküttekeha; v.a paisupaak","(3) - DB/WB 7 °C / 6 °C-LWC 35 °C (DT=5 °C)","(3) - DB/WB 7 °C / 6 °C-LWC 35 °C (DT=5 °C)","(3) - DB/WB 7 °C / 6 °C-LWC 35 °C (DT=5 °C)","(3) - DB/WB 7 °C / 6 °C-LWC 35 °C (DT=5 °C)","(3) - DB/WB 7 °C / 6 °C-LWC 35 °C (DT=5 °C)","(3) - DB/WB 7 °C / 6 °C-LWC 35 °C (DT=5 °C)"]
["","","","","","(4) - Helirõhutaset mõõdetakse kajavabas ruumis seadmest 1 m kaugusel. See on suhteline väärtus, mis sõltub kaugusest ja akustilisest keskkonnast.Mainitud helirõhutase on maksimaalne võimalik väärtus seadme töövahemikus.","(4) - DB/WB 7 °C / 6 °C-LWC 35 °C (DT=5 °C)","(4) - Helirõhutaset mõõdetakse kajavabas ruumis seadmest 1 m kaugusel. See on suhteline väärtus, mis sõltub kaugusest ja akustilisest keskkonnast.Mainitud helirõhutase on maksimaalne võimalik väärtus seadme töövahemikus.","(4) - Helirõhutaset mõõdetakse kajavabas ruumis seadmest 1 m kaugusel. See on suhteline väärtus, mis sõltub kaugusest ja akustilisest keskkonnast.Mainitud helirõhutase on maksimaalne võimalik väärtus seadme töövahemikus.","(4) - Helirõhutaset mõõdetakse kajavabas ruumis seadmest 1 m kaugusel. See on suhteline väärtus, mis sõltub kaugusest ja akustilisest keskkonnast.Mainitud helirõhutase on maksimaalne võimalik väärtus seadme töövahemikus.","(4) - Helirõhutaset mõõdetakse kajavabas ruumis seadmest 1 m kaugusel. See on suhteline väärtus, mis sõltub kaugusest ja akustilisest keskkonnast.Mainitud helirõhutase on maksimaalne võimalik väärtus seadme töövahemikus.","(4) - Helirõhutaset mõõdetakse kajavabas ruumis seadmest 1 m kaugusel. See on suhteline väärtus, mis sõltub kaugusest ja akustilisest keskkonnast.Mainitud helirõhutase on maksimaalne võimalik väärtus seadme töövahemikus.","(4) - Helirõhutaset mõõdetakse kajavabas ruumis seadmest 1 m kaugusel. See on suhteline väärtus, mis sõltub kaugusest ja akustilisest keskkonnast.Mainitud helirõhutase on maksimaalne võimalik väärtus seadme töövahemikus."]
["","","","","","(5) - 15 °C–25 °C: ainult BUH ei tööta soojuspumbana = kasutuselevõtu ajal","(5) - Helirõhutaset mõõdetakse kajavabas ruumis seadmest 1 m kaugusel. See on suhteline väärtus, mis sõltub kaugusest ja akustilisest keskkonnast.Mainitud helirõhutase on maksimaalne võimalik väärtus seadme töövahemikus.","(5) - 15 °C–25 °C: ainult BUH ei tööta soojuspumbana = kasutuselevõtu ajal","(5) - 15 °C–25 °C: ainult BUH ei tööta soojuspumbana = kasutuselevõtu ajal","(5) - 15 °C–25 °C: ainult BUH ei tööta soojuspumbana = kasutuselevõtu ajal","(5) - 15 °C–25 °C: ainult BUH ei tööta soojuspumbana = kasutuselevõtu ajal","(5) - 15 °C–25 °C: ainult BUH ei tööta soojuspumbana = kasutuselevõtu ajal","(5) - 15 °C–25 °C: ainult BUH ei tööta soojuspumbana = kasutuselevõtu ajal"]
["","","","","","(6) -                                             >                      Ainult varukütteseade 50 °C, soojuspump ei tööta                    ","(6) - 15 °C–25 °C: ainult BUH, ei tööta soojuspumbana = kasutuselevõtu ajal","(6) -                                             >                      Ainult varukütteseade 50 °C, soojuspump ei tööta                    ","(6) -                                             >                      Ainult varukütteseade 50 °C, soojuspump ei tööta                    ","(6) - Vaadake talitlusvahemikke, et näha erinevuse mudelite *RHQ* ja *RLQ* vahel","(6) - Vaadake talitlusvahemikke, et näha erinevuse mudelite *RHQ* ja *RLQ* vahel","(6) - Vaadake talitlusvahemikke, et näha erinevuse mudelite *RHQ* ja *RLQ* vahel","(6) - Vaadake talitlusvahemikke, et näha erinevuse mudelite *RHQ* ja *RLQ* vahel"]
["","","","","","","(7) - Madalam, kui varukütteseade on paigaldatud; Kui varukütteseadet ei ole paigaldatud, hakkab soojuspump tööle 10 °C juures","","","(7) -                                             >                      Ainult varukütteseade 50 °C, soojuspump ei tööta                    ","(7) -                                             >                      Ainult varukütteseade 50 °C, soojuspump ei tööta                    ","(7) -                                             >                      Ainult varukütteseade 50 °C, soojuspump ei tööta                    ","(7) -                                             >                      Ainult varukütteseade 50 °C, soojuspump ei tööta                    "]
["","","","","","","(8) - Vaadake talitlusvahemikke, et näha erinevuse mudelite *RHQ* ja *RLQ* vahel"]
["","","","","","","(9) - Kui on oodata kondenseerumist, tuleb kaaluda EKHBDP* tilgaaluse komplekti paigaldamist."]
["","","","","","","(10) - > 50 °C BSH ainult, soojuspump ei tööta"]
["","","","","","","(11) - Hüdroboksi toitest võimsamat toidet on tarvis ainult varuküttekeha jaoks. Hüdroboksi lülitikarp ja pump ühendatakse välisseadmega. Lisavarustusse kuuluval tarbeveeboileril on eraldi toiteplokk."]
["","","","","","","(12) - Hüdroboksi lülitikarp ja pump ühendatakse välisseadmega. Lisavarustusse kuuluval tarbeveeboileril on eraldi toiteplokk."]
["","","","","","","(13) - Seadmestik vastab EN/IEC 61000-3-12 nõuetele: Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud harmoonilistele vooludele, mida põhjustavad üldkasutatava madalpinge vooluvõrguga ühendatud seadmed sisendvooluga > 16 A ja ≤ 75 A faasi kohta."]
["","","","","","","(14) - Läbimõõt ja tüüp valida vastavalt riiklikele ja kohalikele normidele"]
["Korpus","Värvus","","","","Valge","","Valge","Valge","Valge","Valge","Valge","Valge"]
["","Materjal","","","","Krunditud plekk","","Krunditud plekk","Krunditud plekk","Krunditud plekk","Krunditud plekk","Krunditud plekk","Krunditud plekk"]
["Mõõtmed","Ühik","","Kõrgus","mm","890","","890","890","890","890","890","890"]
["","","","Laius","mm","480","","480","480","480","480","480","480"]
["","","","Sügavus","mm","344","","344","344","344","344","344","344"]
["Kaal","Ühik","","","kg","41.0","","45.0","43.0","43.0","44.0","44.0","45.0"]
["PED","Kategooria","","","","Art 3 §3, Vt märkust 1","","I kategooria, Vt märkust 1","I kategooria, Vt märkust 1","Art 3 §3, Vt märkust 1","Art 3 §3, Vt märkust 1","Art 3 §3, Vt märkust 1","Art 3 §3, Vt märkust 1"]
["Müratase","Nom","","","dBA","40.0","","40.0","40.0 (4)","41.0 (4)","41.0 (4)","44.0 (4)","44.0 (4)"]
["Mürarõhutase","Nom","","","dBA","26.0","","26.0","26.0 (5)","27.0 (5)","27.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)"]
["Töövahemik","Küte","Vee pool","Min","°C","15","","15","15 (6)","15 (6)","15 (6)","15 (6)","15 (6)"]
["","","","Max","°C","55.0","","55.0","55.0","55.0 (8)","55.0 (8)","55.0 (8)","55.0 (8)"]
["Elektritoide","Nimetus","","","","Vt märkust 11","","Vt märkust 11","Vt märkust 11","Vt märkust 11","Vt märkust 11","Vt märkust 11","Vt märkust 11"]
["Elektriline küttekeha","Elektritoide","","Nimetus","","3V3","","9W","3V3","3V3","9W","3V3","9W"]
["","","","Faas","","1~","","Vt kasutusjuhendit või joonist 4D093592","1~","1~","Vt kasutusjuhendit või joonist 4D093592","1~","Vt kasutusjuhendit või joonist 4D093592"]
["","","","Sagedus","Hz","50","","50","50","50","50","50","50"]
["","","","Pinge","V","230","","","230","230","","230"]
["Elektriühendused","Kasutajaliidesega ühendamiseks","","Kogus","","2","","2","2","2","2","2","2"]
["","","","Märkus","","075 mm² kuni 125 mm² (max pikkus 500 m)","","075 mm² kuni 125 mm² (max pikkus 500 m)","075 mm² kuni 125 mm² (max pikkus 500 m)","075 mm² kuni 125 mm² (max pikkus 500 m)","075 mm² kuni 125 mm² (max pikkus 500 m)","075 mm² kuni 125 mm² (max pikkus 500 m)","075 mm² kuni 125 mm² (max pikkus 500 m)"]