{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBX-E6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBX04EA6V","EHBX04EF6V","EHBX08EA6V","EHBX08EF6V"]
["Korpus","Värvus","","","","Valge + must","Valge + must","Valge + must","Valge + must"]
["","Materjal","","","","Vaik, lehtmetall","Vaik, lehtmetall","Vaik, lehtmetall","Vaik, lehtmetall"]
["Mõõtmed","Ühik","","Kõrgus","mm","840","840","840","840"]
["","","","Laius","mm","440","440","440","440"]
["","","","Sügavus","mm","390","390","390","390"]
["Kaal","Ühik","","","kg","42.0","42.0","42.0","42.0"]
["PED","Kategooria","","","","Art4.3, Vt märkust 1","Art4.3, Vt märkust 1","Art4.3, Vt märkust 1","Art4.3, Vt märkust 1"]
["Müratase","Nom","","","dBA","42 (4)","42 (4)","42 (4)","42 (4)"]
["Mürarõhutase","Nom","","","dBA","28 (5)","28 (5)","28 (5)","28 (5)"]
["Töövahemik","Küte","Vee pool","Min","°C","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Max","°C","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["","Jahutus","Keskkond","Min","°CDB","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["","","Vee pool","Min","°C","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Max","°C","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["Elektritoide","Nimetus","","","","Vt märkust 7","Vt märkust 7","Vt märkust 7","Vt märkust 7"]
["Elektriline küttekeha","Elektritoide","","Nimetus","","6V3","6V3","6V3","6V3"]
["","","","Faas","","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Sagedus","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Pinge","V","230","230","230","230"]
["","Soovitatavad kaitsmed","","","A","20.0 (8)","20.0 (8)","20.0 (8)","20.0 (8)"]
["Märkused","","","","","(1) - PED-seadme kategooria: Art 3 §3: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6.","(1) - PED-seadme kategooria: Art 3 §3: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6.","(1) - PED-seadme kategooria: Art 3 §3: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6.","(1) - PED-seadme kategooria: Art 3 §3: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6."]
["","","","","","(2) - Tööpiirkond laieneb väiksematele voolukiirustele ainult juhul, kui seade töötab ainult soojuspumbal. (Mitte käivitamisel, BUH režiimis, ega sulatusrežiimis).","(2) - Tööpiirkond laieneb väiksematele voolukiirustele ainult juhul, kui seade töötab ainult soojuspumbal. (Mitte käivitamisel, BUH režiimis, ega sulatusrežiimis).","(2) - Tööpiirkond laieneb väiksematele voolukiirustele ainult juhul, kui seade töötab ainult soojuspumbal. (Mitte käivitamisel, BUH režiimis, ega sulatusrežiimis).","(2) - Tööpiirkond laieneb väiksematele voolukiirustele ainult juhul, kui seade töötab ainult soojuspumbal. (Mitte käivitamisel, BUH režiimis, ega sulatusrežiimis)."]
["","","","","","(3) - Välja arvatud seadmes olev vesi. Selline minimaalne veekogus on enamiku rakenduste jaoks piisav. Kriitiliste protsesside puhul võib olla vajalik täiendav kogus vett.","(3) - Välja arvatud seadmes olev vesi. Selline minimaalne veekogus on enamiku rakenduste jaoks piisav. Kriitiliste protsesside puhul võib olla vajalik täiendav kogus vett.","(3) - Välja arvatud seadmes olev vesi. Selline minimaalne veekogus on enamiku rakenduste jaoks piisav. Kriitiliste protsesside puhul võib olla vajalik täiendav kogus vett.","(3) - Välja arvatud seadmes olev vesi. Selline minimaalne veekogus on enamiku rakenduste jaoks piisav. Kriitiliste protsesside puhul võib olla vajalik täiendav kogus vett."]
["","","","","","(4) - DB/WB 7 °C / 6 °C-LWC 35 °C (DT=5 °C)","(4) - DB/WB 7 °C / 6 °C-LWC 35 °C (DT=5 °C)","(4) - DB/WB 7 °C / 6 °C-LWC 35 °C (DT=5 °C)","(4) - DB/WB 7 °C / 6 °C-LWC 35 °C (DT=5 °C)"]
["","","","","","(5) - Müratasemed on mõõdetud osaliselt kajavabas testkambris. Tegemist on mürataseme suhtelise väärtusega, mis oleneb mikrofoni kaugusest ja akustilisest keskkonnast. Lisainfot vaadake mürataseme joonistelt. Müravõimsus vastab müraallika absoluutväärtusele, mis","(5) - Müratasemed on mõõdetud osaliselt kajavabas testkambris. Tegemist on mürataseme suhtelise väärtusega, mis oleneb mikrofoni kaugusest ja akustilisest keskkonnast. Lisainfot vaadake mürataseme joonistelt. Müravõimsus vastab müraallika absoluutväärtusele, mis","(5) - Müratasemed on mõõdetud osaliselt kajavabas testkambris. Tegemist on mürataseme suhtelise väärtusega, mis oleneb mikrofoni kaugusest ja akustilisest keskkonnast. Lisainfot vaadake mürataseme joonistelt. Müravõimsus vastab müraallika absoluutväärtusele, mis","(5) - Müratasemed on mõõdetud osaliselt kajavabas testkambris. Tegemist on mürataseme suhtelise väärtusega, mis oleneb mikrofoni kaugusest ja akustilisest keskkonnast. Lisainfot vaadake mürataseme joonistelt. Müravõimsus vastab müraallika absoluutväärtusele, mis"]
["","","","","","(6) - Enama teabe sammiseks vt talitlusvahemiku joonist","(6) - Enama teabe sammiseks vt talitlusvahemiku joonist","(6) - Enama teabe sammiseks vt talitlusvahemiku joonist","(6) - Enama teabe sammiseks vt talitlusvahemiku joonist"]
["","","","","","(7) - Juhtkarbi toitest võimsamat toidet on tarvis ainult küttevõimendi jaoks. Juhtimiskarbi lülitikarpi varustatakse välisseadmest. Lisavarustusse kuuluval tarbeveeboileril on eraldi toiteplokk.","(7) - Juhtkarbi toitest võimsamat toidet on tarvis ainult küttevõimendi jaoks. Juhtimiskarbi lülitikarpi varustatakse välisseadmest. Lisavarustusse kuuluval tarbeveeboileril on eraldi toiteplokk.","(7) - Juhtkarbi toitest võimsamat toidet on tarvis ainult küttevõimendi jaoks. Juhtimiskarbi lülitikarpi varustatakse välisseadmest. Lisavarustusse kuuluval tarbeveeboileril on eraldi toiteplokk.","(7) - Juhtkarbi toitest võimsamat toidet on tarvis ainult küttevõimendi jaoks. Juhtimiskarbi lülitikarpi varustatakse välisseadmest. Lisavarustusse kuuluval tarbeveeboileril on eraldi toiteplokk."]
["","","","","","(8) - Neljapooluseline 20 A kõver 400V väljalülitamise klass C (vt elektriskeem)","(8) - Neljapooluseline 20 A kõver 400V väljalülitamise klass C (vt elektriskeem)","(8) - Neljapooluseline 20 A kõver 400V väljalülitamise klass C (vt elektriskeem)","(8) - Neljapooluseline 20 A kõver 400V väljalülitamise klass C (vt elektriskeem)"]
["","","","","","(9) - Läbimõõt ja tüüp valida vastavalt riiklikele ja kohalikele normidele","(9) - Läbimõõt ja tüüp valida vastavalt riiklikele ja kohalikele normidele","(9) - Läbimõõt ja tüüp valida vastavalt riiklikele ja kohalikele normidele","(9) - Läbimõõt ja tüüp valida vastavalt riiklikele ja kohalikele normidele"]