{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":13,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVX-E6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVX04S18EJ6V","EHVX04S18EA6V","EHVX04S23EA6V","EHVX04S23EJ6V","EHVX08S18EJ6V","EHVX08S18EA6V","EHVX08S23EA6V","EHVX08S23EJ6V"]
["Korpus","Värvus","","","","Valge + must","Valge + must","Valge + must","Valge + must","Valge + must","Valge + must","Valge + must","Valge + must"]
["","Materjal","","","","Krunditud plekk","Krunditud plekk","Krunditud plekk","Krunditud plekk","Krunditud plekk","Krunditud plekk","Krunditud plekk","Krunditud plekk"]
["Mõõtmed","Ühik","","Kõrgus","mm","1,650","1,650","1,850","1,850","1,650","1,650","1,850","1,850"]
["","","","Laius","mm","595","595","595","595","595","595","595","595"]
["","","","Sügavus","mm","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Kaal","Ühik","","","kg","119","119","128","128","119","119","128","128"]
["PED","Kategooria","","","","Art4.3, Vt märkust 1","Art4.3, Vt märkust 1","Art4.3, Vt märkust 1","Art4.3, Vt märkust 1","Art4.3, Vt märkust 1","Art4.3, Vt märkust 1","Art4.3, Vt märkust 1","Art4.3, Vt märkust 1"]
["Müratase","Nom","","","dBA","42 (6)","42 (6)","42 (6)","42 (6)","42 (6)","42 (6)","42 (6)","42 (6)"]
["Mürarõhutase","Nom","","","dBA","28 (7)","28 (7)","28 (7)","28 (7)","28 (7)","28 (7)","28 (7)","28 (7)"]
["Töövahemik","Küte","Vee pool","Min","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Max","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","Jahutus","Keskkond","Min","°CDB","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","Vee pool","Min","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Max","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["Elektritoide","Nimetus","","","","Vt märkust 9","Vt märkust 9","Vt märkust 9","Vt märkust 9","Vt märkust 9","Vt märkust 9","Vt märkust 9","Vt märkust 9"]
["Elektriline küttekeha","Elektritoide","","Nimetus","","6V3","6V3","6V3","6V3","6V3","6V3","6V3","6V3"]
["","","","Faas","","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Sagedus","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","","Pinge","V","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["","Soovitatavad kaitsmed","","","A","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["Märkused","","","","","(1) - PED-seadme kategooria: Art 3 §3: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6.","(1) - PED-seadme kategooria: Art 3 §3: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6.","(1) - PED-seadme kategooria: Art 3 §3: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6.","(1) - PED-seadme kategooria: Art 3 §3: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6.","(1) - PED-seadme kategooria: Art 3 §3: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6.","(1) - PED-seadme kategooria: Art 3 §3: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6.","(1) - PED-seadme kategooria: Art 3 §3: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6.","(1) - PED-seadme kategooria: Art 3 §3: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6."]
["","","","","","(2) - Tööpiirkond laieneb väiksematele voolukiirustele ainult juhul, kui seade töötab ainult soojuspumbal. (Mitte käivitamisel, BUH režiimis, ega sulatusrežiimis).","(2) - Tööpiirkond laieneb väiksematele voolukiirustele ainult juhul, kui seade töötab ainult soojuspumbal. (Mitte käivitamisel, BUH režiimis, ega sulatusrežiimis).","(2) - Tööpiirkond laieneb väiksematele voolukiirustele ainult juhul, kui seade töötab ainult soojuspumbal. (Mitte käivitamisel, BUH režiimis, ega sulatusrežiimis).","(2) - Tööpiirkond laieneb väiksematele voolukiirustele ainult juhul, kui seade töötab ainult soojuspumbal. (Mitte käivitamisel, BUH režiimis, ega sulatusrežiimis).","(2) - Tööpiirkond laieneb väiksematele voolukiirustele ainult juhul, kui seade töötab ainult soojuspumbal. (Mitte käivitamisel, BUH režiimis, ega sulatusrežiimis).","(2) - Tööpiirkond laieneb väiksematele voolukiirustele ainult juhul, kui seade töötab ainult soojuspumbal. (Mitte käivitamisel, BUH režiimis, ega sulatusrežiimis).","(2) - Tööpiirkond laieneb väiksematele voolukiirustele ainult juhul, kui seade töötab ainult soojuspumbal. (Mitte käivitamisel, BUH režiimis, ega sulatusrežiimis).","(2) - Tööpiirkond laieneb väiksematele voolukiirustele ainult juhul, kui seade töötab ainult soojuspumbal. (Mitte käivitamisel, BUH režiimis, ega sulatusrežiimis)."]
["","","","","","(3) - Põhineb dT väärtusel 45 K","(3) - Põhineb dT väärtusel 45 K","(3) - Põhineb dT väärtusel 45 K","(3) - Põhineb dT väärtusel 45 K","(3) - Põhineb dT väärtusel 45 K","(3) - Põhineb dT väärtusel 45 K","(3) - Põhineb dT väärtusel 45 K","(3) - Põhineb dT väärtusel 45 K"]
["","","","","","(4) - S.h torustik + PHE + varuküttekeha; v.a paisupaak","(4) - S.h torustik + PHE + varuküttekeha; v.a paisupaak","(4) - S.h torustik + PHE + varuküttekeha; v.a paisupaak","(4) - S.h torustik + PHE + varuküttekeha; v.a paisupaak","(4) - S.h torustik + PHE + varuküttekeha; v.a paisupaak","(4) - S.h torustik + PHE + varuküttekeha; v.a paisupaak","(4) - S.h torustik + PHE + varuküttekeha; v.a paisupaak","(4) - S.h torustik + PHE + varuküttekeha; v.a paisupaak"]
["","","","","","(5) - Välja arvatud seadmes olev vesi. Selline minimaalne veekogus on enamiku rakenduste jaoks piisav. Kriitiliste protsesside puhul võib olla vajalik täiendav kogus vett.","(5) - Välja arvatud seadmes olev vesi. Selline minimaalne veekogus on enamiku rakenduste jaoks piisav. Kriitiliste protsesside puhul võib olla vajalik täiendav kogus vett.","(5) - Välja arvatud seadmes olev vesi. Selline minimaalne veekogus on enamiku rakenduste jaoks piisav. Kriitiliste protsesside puhul võib olla vajalik täiendav kogus vett.","(5) - Välja arvatud seadmes olev vesi. Selline minimaalne veekogus on enamiku rakenduste jaoks piisav. Kriitiliste protsesside puhul võib olla vajalik täiendav kogus vett.","(5) - Välja arvatud seadmes olev vesi. Selline minimaalne veekogus on enamiku rakenduste jaoks piisav. Kriitiliste protsesside puhul võib olla vajalik täiendav kogus vett.","(5) - Välja arvatud seadmes olev vesi. Selline minimaalne veekogus on enamiku rakenduste jaoks piisav. Kriitiliste protsesside puhul võib olla vajalik täiendav kogus vett.","(5) - Välja arvatud seadmes olev vesi. Selline minimaalne veekogus on enamiku rakenduste jaoks piisav. Kriitiliste protsesside puhul võib olla vajalik täiendav kogus vett.","(5) - Välja arvatud seadmes olev vesi. Selline minimaalne veekogus on enamiku rakenduste jaoks piisav. Kriitiliste protsesside puhul võib olla vajalik täiendav kogus vett."]
["","","","","","(6) - DB/WB 7 °C / 6 °C-LWC 35 °C (DT=5 °C)","(6) - DB/WB 7 °C / 6 °C-LWC 35 °C (DT=5 °C)","(6) - DB/WB 7 °C / 6 °C-LWC 35 °C (DT=5 °C)","(6) - DB/WB 7 °C / 6 °C-LWC 35 °C (DT=5 °C)","(6) - DB/WB 7 °C / 6 °C-LWC 35 °C (DT=5 °C)","(6) - DB/WB 7 °C / 6 °C-LWC 35 °C (DT=5 °C)","(6) - DB/WB 7 °C / 6 °C-LWC 35 °C (DT=5 °C)","(6) - DB/WB 7 °C / 6 °C-LWC 35 °C (DT=5 °C)"]
["","","","","","(7) - Müratasemed on mõõdetud testkambris. Tegemist on mürataseme suhtelise väärtusega, mis oleneb mikrofoni kaugusest ja akustilisest keskkonnast. Lisainfot vaadake mürataseme joonistelt.","(7) - Müratasemed on mõõdetud testkambris. Tegemist on mürataseme suhtelise väärtusega, mis oleneb mikrofoni kaugusest ja akustilisest keskkonnast. Lisainfot vaadake mürataseme joonistelt.","(7) - Müratasemed on mõõdetud testkambris. Tegemist on mürataseme suhtelise väärtusega, mis oleneb mikrofoni kaugusest ja akustilisest keskkonnast. Lisainfot vaadake mürataseme joonistelt.","(7) - Müratasemed on mõõdetud testkambris. Tegemist on mürataseme suhtelise väärtusega, mis oleneb mikrofoni kaugusest ja akustilisest keskkonnast. Lisainfot vaadake mürataseme joonistelt.","(7) - Müratasemed on mõõdetud testkambris. Tegemist on mürataseme suhtelise väärtusega, mis oleneb mikrofoni kaugusest ja akustilisest keskkonnast. Lisainfot vaadake mürataseme joonistelt.","(7) - Müratasemed on mõõdetud testkambris. Tegemist on mürataseme suhtelise väärtusega, mis oleneb mikrofoni kaugusest ja akustilisest keskkonnast. Lisainfot vaadake mürataseme joonistelt.","(7) - Müratasemed on mõõdetud testkambris. Tegemist on mürataseme suhtelise väärtusega, mis oleneb mikrofoni kaugusest ja akustilisest keskkonnast. Lisainfot vaadake mürataseme joonistelt.","(7) - Müratasemed on mõõdetud testkambris. Tegemist on mürataseme suhtelise väärtusega, mis oleneb mikrofoni kaugusest ja akustilisest keskkonnast. Lisainfot vaadake mürataseme joonistelt."]
["","","","","","(8) - Vt seadme töövahemikku.","(8) - Vt seadme töövahemikku.","(8) - Vt seadme töövahemikku.","(8) - Vt seadme töövahemikku.","(8) - Vt seadme töövahemikku.","(8) - Vt seadme töövahemikku.","(8) - Vt seadme töövahemikku.","(8) - Vt seadme töövahemikku."]
["","","","","","(9) - Hüdroboksi toitest võimsamat toidet on tarvis ainult varuküttekeha jaoks. Hüdroboksi lülitikarp ja pump ühendatakse välisseadmega. Lisavarustusse kuuluval tarbeveeboileril on eraldi toiteplokk.","(9) - Hüdroboksi toitest võimsamat toidet on tarvis ainult varuküttekeha jaoks. Hüdroboksi lülitikarp ja pump ühendatakse välisseadmega. Lisavarustusse kuuluval tarbeveeboileril on eraldi toiteplokk.","(9) - Hüdroboksi toitest võimsamat toidet on tarvis ainult varuküttekeha jaoks. Hüdroboksi lülitikarp ja pump ühendatakse välisseadmega. Lisavarustusse kuuluval tarbeveeboileril on eraldi toiteplokk.","(9) - Hüdroboksi toitest võimsamat toidet on tarvis ainult varuküttekeha jaoks. Hüdroboksi lülitikarp ja pump ühendatakse välisseadmega. Lisavarustusse kuuluval tarbeveeboileril on eraldi toiteplokk.","(9) - Hüdroboksi toitest võimsamat toidet on tarvis ainult varuküttekeha jaoks. Hüdroboksi lülitikarp ja pump ühendatakse välisseadmega. Lisavarustusse kuuluval tarbeveeboileril on eraldi toiteplokk.","(9) - Hüdroboksi toitest võimsamat toidet on tarvis ainult varuküttekeha jaoks. Hüdroboksi lülitikarp ja pump ühendatakse välisseadmega. Lisavarustusse kuuluval tarbeveeboileril on eraldi toiteplokk.","(9) - Hüdroboksi toitest võimsamat toidet on tarvis ainult varuküttekeha jaoks. Hüdroboksi lülitikarp ja pump ühendatakse välisseadmega. Lisavarustusse kuuluval tarbeveeboileril on eraldi toiteplokk.","(9) - Hüdroboksi toitest võimsamat toidet on tarvis ainult varuküttekeha jaoks. Hüdroboksi lülitikarp ja pump ühendatakse välisseadmega. Lisavarustusse kuuluval tarbeveeboileril on eraldi toiteplokk."]
["","","","","","(10) - Neljapooluseline 20 A kõver 400V väljalülitamise klass C (vt elektriskeem)","(10) - Neljapooluseline 20 A kõver 400V väljalülitamise klass C (vt elektriskeem)","(10) - Neljapooluseline 20 A kõver 400V väljalülitamise klass C (vt elektriskeem)","(10) - Neljapooluseline 20 A kõver 400V väljalülitamise klass C (vt elektriskeem)","(10) - Neljapooluseline 20 A kõver 400V väljalülitamise klass C (vt elektriskeem)","(10) - Neljapooluseline 20 A kõver 400V väljalülitamise klass C (vt elektriskeem)","(10) - Neljapooluseline 20 A kõver 400V väljalülitamise klass C (vt elektriskeem)","(10) - Neljapooluseline 20 A kõver 400V väljalülitamise klass C (vt elektriskeem)"]
["","","","","","(11) - Kahepooluseline 20 A kõver 400V väljalülitamise klass C (vt elektriskeem)","(11) - Kahepooluseline 20 A kõver 400V väljalülitamise klass C (vt elektriskeem)","(11) - Kahepooluseline 20 A kõver 400V väljalülitamise klass C (vt elektriskeem)","(11) - Kahepooluseline 20 A kõver 400V väljalülitamise klass C (vt elektriskeem)","(11) - Kahepooluseline 20 A kõver 400V väljalülitamise klass C (vt elektriskeem)","(11) - Kahepooluseline 20 A kõver 400V väljalülitamise klass C (vt elektriskeem)","(11) - Kahepooluseline 20 A kõver 400V väljalülitamise klass C (vt elektriskeem)","(11) - Kahepooluseline 20 A kõver 400V väljalülitamise klass C (vt elektriskeem)"]