{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":70,"n_cols":22,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYT-B-XR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYT085B-XRA1","EWYT115B-XRA1","EWYT135B-XRA1","EWYT175B-XRA1","EWYT215B-XRA1","EWYT215B-XRA2","EWYT235B-XRA2","EWYT265B-XRA2","EWYT310B-XRA2","EWYT350B-XRA2","EWYT400B-XRA2","EWYT440B-XRA2","EWYT500B-XRA2","EWYT560B-XRA2","EWYT600B-XRA2","EWYT630B-XRA2","EWYT650B-XRA2"]
["Mürarõhutase","Jahutus","","Nom","dBA","59","63","65","67","68","65","65","66","64","64","64.8","","65.4","65.5","65.8","66","70.5"]
["Compressor","Type","","","","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor"]
["","Starting method","","","","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus"]
["","Kogus_","","","","2","2","2","2","2","4","4","4","4","4","4","","5","6","6","6","6"]
["Õhu soojusvaheti","Tüüp","","","","Väga tõhus ribide ja toruga seade","Väga tõhus ribide ja toruga seade","Väga tõhus ribide ja toruga seade","Väga tõhus ribide ja toruga seade","Väga tõhus ribide ja toruga seade","Väga tõhus ribide ja toruga seade","Väga tõhus ribide ja toruga seade","Väga tõhus ribide ja toruga seade","Väga tõhus ribide ja toruga seade","Väga tõhus ribide ja toruga seade","Väga tõhus ribide ja toruga seade","","Väga tõhus ribide ja toruga seade","Väga tõhus ribide ja toruga seade","Väga tõhus ribide ja toruga seade","Väga tõhus ribide ja toruga seade","Väga tõhus ribide ja toruga seade"]
["Kaal","Töökaal","","","kg","1,121","1,181","1,261","1,446","1,626","2,065","2,365","2,415","3,175","3,275","3,845","","4,428","4,526","4,990","5,090","5,090"]
["","Ühik","","","kg","1,110","1,170","1,250","1,430","1,610","2,030","2,330","2,380","3,140","3,240","3,810","","4,366","4,456","4,920","5,020","5,020"]
["EER","","","","","2.98","2.9","2.92","2.86","2.79","2.97","3","2.93","2.96","2.95","2.93","","2.85","2.81","2.8","2.8","2.94"]
["Jahutusaine","Tüüp","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Ahelad","","Kogus","","","","","","","","2"]
["","Kogus","","","kg","17.4","18.4","21.5","30","40","44.6","50","53.4","54.4","62","71.5","","89","93","103.4","106","109"]
["Jahutusvõimsus","Nom","","","kW","79","103","124","164","203","204","227","247","282","321","364","","458","507","548","583","600"]
["Vee soojusvaheti","Vee maht","","","l","","","","","","","35"]
["","Tüüp","","","","","","","","","","Plaatsoojusvaheti"]
["Sisendvõimsus","Jahutus","","Nom","kW","","","","","","","75.7"]
["","Küte","","Nom","kW","","","","","","","68.99"]
["Müratase","Jahutus","","Nom","dBA","77","81","83","85","87","84","85","86","84","84","85.2","","86.2","86.3","86.9","87.1","91.6"]
["COP","","","","","","","","","","","3.443"]
["Mõõtmed","Ühik","","Laius","mm","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","2,282","2,282","2,282","","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282"]
["","","","Sügavus","mm","2,825","3,425","3,425","4,025","4,625","5,550","6,150","6,150","4,125","4,125","5,025","","5,925","5,925","6,825","6,825","6,825"]
["","","","Kõrgus","mm","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","2,514","2,514","2,514","","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514"]
["Võimsuse juhtimine","Minimaalne maht","","","%","50","38","50","38","50","19","17","25","22","19","17","","22","19","18","17","17"]
["","Meetod","","","","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste"]
["Ventilaator","Õhu vooluhulk","","Nom","l/s","","","","","","","22,128"]
["","Kiirus","","","p/min","","","","","","","1,108"]
["Küttevõimsus","Nom","","","kW","","","","","","","237.57"]
["Compressor","Starting method","","","","","","","","","","Otseühendus"]
["Power supply","Faas","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Pingevahemik","","Max","%","10","10","10","10","10","10","","10","10","10","10","","10","10","10","10","10"]
["","","","Min","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Sagedus","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","","50","50","50","50","50"]
["","Pinge","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","","400","400","400","400","400"]
["Seade","Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks","","","A","77.0","96.0","111.0","146.0","182.0","187.0","","221.0","264.0","301.0","343.0","","435.0","485.0","527.0","560.0","560.0"]
["","Käivitusvool","","Max","A","213.0","329.0","343.0","465.0","497.0","412.0","","443.0","572.0","606.0","644.0","","728.0","773.0","811.0","841.0","841.0"]
["","Töövool","Jahutus","Nom","A","53.0","65.0","75.0","100.0","124.0","123.0","","145.0","169.0","192.0","214.0","","276.0","315.0","339.0","360.0","353.0"]
["","","","Max","A","70.0","87.0","101.0","133.0","165.0","170.0","","201.0","240.0","274.0","312.0","","395.0","441.0","479.0","509.0","509.0"]
["Märkused","","","","","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel; töövedelik: vesi; saastumistegur = 0. EN14511:2018","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel; töövedelik: vesi; saastumistegur = 0. EN14511:2018","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel; töövedelik: vesi; saastumistegur = 0. EN14511:2018","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel; töövedelik: vesi; saastumistegur = 0. EN14511:2018","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel; töövedelik: vesi; saastumistegur = 0. EN14511:2018","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel; töövedelik: vesi; saastumistegur = 0. EN14511:2018","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel; töövedelik: vesi; saastumistegur = 0. EN14511:2018","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel; töövedelik: vesi; saastumistegur = 0. EN14511:2018","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel; töövedelik: vesi; saastumistegur = 0. EN14511:2018","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel; töövedelik: vesi; saastumistegur = 0. EN14511:2018","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel; töövedelik: vesi; saastumistegur = 0. EN14511:2018","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel; töövedelik: vesi; saastumistegur = 0. EN14511:2018","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel; töövedelik: vesi; saastumistegur = 0. EN14511:2018","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel; töövedelik: vesi; saastumistegur = 0. EN14511:2018","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel; töövedelik: vesi; saastumistegur = 0. EN14511:2018","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel; töövedelik: vesi; saastumistegur = 0. EN14511:2018","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel; töövedelik: vesi; saastumistegur = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(2) - Kõik näitajad (küttevõimsus, seadme sisendvõimsus kütterežiimis ja COP) põhinevad järgmistel tingimustel: 40,0/45,0 °C; välistemp. 7,0 °C, seade täiskoormusel; töövedelik: vesi; saastumistegur = 0. EN14511:2018","(2) - Kõik näitajad (küttevõimsus, seadme sisendvõimsus kütterežiimis ja COP) põhinevad järgmistel tingimustel: 40,0/45,0 °C; välistemp. 7,0 °C, seade täiskoormusel; töövedelik: vesi; saastumistegur = 0. EN14511:2018","(2) - Kõik näitajad (küttevõimsus, seadme sisendvõimsus kütterežiimis ja COP) põhinevad järgmistel tingimustel: 40,0/45,0 °C; välistemp. 7,0 °C, seade täiskoormusel; töövedelik: vesi; saastumistegur = 0. EN14511:2018","(2) - Kõik näitajad (küttevõimsus, seadme sisendvõimsus kütterežiimis ja COP) põhinevad järgmistel tingimustel: 40,0/45,0 °C; välistemp. 7,0 °C, seade täiskoormusel; töövedelik: vesi; saastumistegur = 0. EN14511:2018","(2) - Kõik näitajad (küttevõimsus, seadme sisendvõimsus kütterežiimis ja COP) põhinevad järgmistel tingimustel: 40,0/45,0 °C; välistemp. 7,0 °C, seade täiskoormusel; töövedelik: vesi; saastumistegur = 0. EN14511:2018","(2) - Kõik näitajad (küttevõimsus, seadme sisendvõimsus kütterežiimis ja COP) põhinevad järgmistel tingimustel: 40,0/45,0 °C; välistemp. 7,0 °C, seade täiskoormusel; töövedelik: vesi; saastumistegur = 0. EN14511:2018","(2) - Kõik näitajad (küttevõimsus, seadme sisendvõimsus kütterežiimis ja COP) põhinevad järgmistel tingimustel: 40,0/45,0 °C; välistemp. 7,0 °C, seade täiskoormusel; töövedelik: vesi; saastumistegur = 0. EN14511:2018","(2) - Kõik näitajad (küttevõimsus, seadme sisendvõimsus kütterežiimis ja COP) põhinevad järgmistel tingimustel: 40,0/45,0 °C; välistemp. 7,0 °C, seade täiskoormusel; töövedelik: vesi; saastumistegur = 0. EN14511:2018","(2) - Kõik näitajad (küttevõimsus, seadme sisendvõimsus kütterežiimis ja COP) põhinevad järgmistel tingimustel: 40,0/45,0 °C; välistemp. 7,0 °C, seade täiskoormusel; töövedelik: vesi; saastumistegur = 0. EN14511:2018","(2) - Kõik näitajad (küttevõimsus, seadme sisendvõimsus kütterežiimis ja COP) põhinevad järgmistel tingimustel: 40,0/45,0 °C; välistemp. 7,0 °C, seade täiskoormusel; töövedelik: vesi; saastumistegur = 0. EN14511:2018","(2) - Kõik näitajad (küttevõimsus, seadme sisendvõimsus kütterežiimis ja COP) põhinevad järgmistel tingimustel: 40,0/45,0 °C; välistemp. 7,0 °C, seade täiskoormusel; töövedelik: vesi; saastumistegur = 0. EN14511:2018","(2) - Kõik näitajad (küttevõimsus, seadme sisendvõimsus kütterežiimis ja COP) põhinevad järgmistel tingimustel: 40,0/45,0 °C; välistemp. 7,0 °C, seade täiskoormusel; töövedelik: vesi; saastumistegur = 0. EN14511:2018","(2) - Kõik näitajad (küttevõimsus, seadme sisendvõimsus kütterežiimis ja COP) põhinevad järgmistel tingimustel: 40,0/45,0 °C; välistemp. 7,0 °C, seade täiskoormusel; töövedelik: vesi; saastumistegur = 0. EN14511:2018","(2) - Kõik näitajad (küttevõimsus, seadme sisendvõimsus kütterežiimis ja COP) põhinevad järgmistel tingimustel: 40,0/45,0 °C; välistemp. 7,0 °C, seade täiskoormusel; töövedelik: vesi; saastumistegur = 0. EN14511:2018","(2) - Kõik näitajad (küttevõimsus, seadme sisendvõimsus kütterežiimis ja COP) põhinevad järgmistel tingimustel: 40,0/45,0 °C; välistemp. 7,0 °C, seade täiskoormusel; töövedelik: vesi; saastumistegur = 0. EN14511:2018","(2) - Kõik näitajad (küttevõimsus, seadme sisendvõimsus kütterežiimis ja COP) põhinevad järgmistel tingimustel: 40,0/45,0 °C; välistemp. 7,0 °C, seade täiskoormusel; töövedelik: vesi; saastumistegur = 0. EN14511:2018","(2) - Kõik näitajad (küttevõimsus, seadme sisendvõimsus kütterežiimis ja COP) põhinevad järgmistel tingimustel: 40,0/45,0 °C; välistemp. 7,0 °C, seade täiskoormusel; töövedelik: vesi; saastumistegur = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(3) - SCOP põhineb järgmistel tingimustel: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Keskmised keskkonnatingimused, ref. EN14825. Vastab standardile EN14825 madal mugavustemperatuur, keskmine kliima, SEER ja µs väärtused kohaldatav ökodisaini määrus: (EL) nr 2016/2281;","(3) - SCOP põhineb järgmistel tingimustel: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Keskmised keskkonnatingimused, ref. EN14825. Vastab standardile EN14825 madal mugavustemperatuur, keskmine kliima, SEER ja µs väärtused kohaldatav ökodisaini määrus: (EL) nr 2016/2281;","(3) - SCOP põhineb järgmistel tingimustel: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Keskmised keskkonnatingimused, ref. EN14825. Vastab standardile EN14825 madal mugavustemperatuur, keskmine kliima, SEER ja µs väärtused kohaldatav ökodisaini määrus: (EL) nr 2016/2281;","(3) - SCOP põhineb järgmistel tingimustel: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Keskmised keskkonnatingimused, ref. EN14825. Vastab standardile EN14825 madal mugavustemperatuur, keskmine kliima, SEER ja µs väärtused kohaldatav ökodisaini määrus: (EL) nr 2016/2281;","(3) - SCOP põhineb järgmistel tingimustel: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Keskmised keskkonnatingimused, ref. EN14825. Vastab standardile EN14825 madal mugavustemperatuur, keskmine kliima, SEER ja µs väärtused kohaldatav ökodisaini määrus: (EL) nr 2016/2281;","(3) - SCOP põhineb järgmistel tingimustel: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Keskmised keskkonnatingimused, ref. EN14825. Vastab standardile EN14825 madal mugavustemperatuur, keskmine kliima, SEER ja µs väärtused kohaldatav ökodisaini määrus: (EL) nr 2016/2281;","(3) - SCOP põhineb järgmistel tingimustel: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Keskmised keskkonnatingimused, ref. EN14825. Vastab standardile EN14825 madal mugavustemperatuur, keskmine kliima, SEER ja µs väärtused kohaldatav ökodisaini määrus: (EL) nr 2016/2281;","(3) - SCOP põhineb järgmistel tingimustel: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Keskmised keskkonnatingimused, ref. EN14825. Vastab standardile EN14825 madal mugavustemperatuur, keskmine kliima, SEER ja µs väärtused kohaldatav ökodisaini määrus: (EL) nr 2016/2281;","(3) - SCOP põhineb järgmistel tingimustel: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Keskmised keskkonnatingimused, ref. EN14825. Vastab standardile EN14825 madal mugavustemperatuur, keskmine kliima, SEER ja µs väärtused kohaldatav ökodisaini määrus: (EL) nr 2016/2281;","(3) - SCOP põhineb järgmistel tingimustel: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Keskmised keskkonnatingimused, ref. EN14825. Vastab standardile EN14825 madal mugavustemperatuur, keskmine kliima, SEER ja µs väärtused kohaldatav ökodisaini määrus: (EL) nr 2016/2281;","(3) - SCOP põhineb järgmistel tingimustel: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Keskmised keskkonnatingimused, ref. EN14825. Vastab standardile EN14825 madal mugavustemperatuur, keskmine kliima, SEER ja µs väärtused kohaldatav ökodisaini määrus: (EL) nr 2016/2281;","(3) - SCOP põhineb järgmistel tingimustel: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Keskmised keskkonnatingimused, ref. EN14825. Vastab standardile EN14825 madal mugavustemperatuur, keskmine kliima, SEER ja µs väärtused kohaldatav ökodisaini määrus: (EL) nr 2016/2281;","(3) - SCOP põhineb järgmistel tingimustel: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Keskmised keskkonnatingimused, ref. EN14825. Vastab standardile EN14825 madal mugavustemperatuur, keskmine kliima, SEER ja µs väärtused kohaldatav ökodisaini määrus: (EL) nr 2016/2281;","(3) - SCOP põhineb järgmistel tingimustel: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Keskmised keskkonnatingimused, ref. EN14825. Vastab standardile EN14825 madal mugavustemperatuur, keskmine kliima, SEER ja µs väärtused kohaldatav ökodisaini määrus: (EL) nr 2016/2281;","(3) - SCOP põhineb järgmistel tingimustel: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Keskmised keskkonnatingimused, ref. EN14825. Vastab standardile EN14825 madal mugavustemperatuur, keskmine kliima, SEER ja µs väärtused kohaldatav ökodisaini määrus: (EL) nr 2016/2281;","(3) - SCOP põhineb järgmistel tingimustel: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Keskmised keskkonnatingimused, ref. EN14825. Vastab standardile EN14825 madal mugavustemperatuur, keskmine kliima, SEER ja µs väärtused kohaldatav ökodisaini määrus: (EL) nr 2016/2281;","(3) - SCOP põhineb järgmistel tingimustel: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Keskmised keskkonnatingimused, ref. EN14825. Vastab standardile EN14825 madal mugavustemperatuur, keskmine kliima, SEER ja µs väärtused kohaldatav ökodisaini määrus: (EL) nr 2016/2281;"]
["","","","","","(4) - PHE: plaatsoojusvaheti; S&T: Ühepoolne kest ja  toru; MCH: Mikrokanal; DPT: Otsese propelleri tüüpi; DOL: Otseühendus - VFD: Inverter","(4) - PHE: plaatsoojusvaheti; S&T: Ühepoolne kest ja  toru; MCH: Mikrokanal; DPT: Otsese propelleri tüüpi; DOL: Otseühendus - VFD: Inverter","(4) - PHE: plaatsoojusvaheti; S&T: Ühepoolne kest ja  toru; MCH: Mikrokanal; DPT: Otsese propelleri tüüpi; DOL: Otseühendus - VFD: Inverter","(4) - PHE: plaatsoojusvaheti; S&T: Ühepoolne kest ja  toru; MCH: Mikrokanal; DPT: Otsese propelleri tüüpi; DOL: Otseühendus - VFD: Inverter","(4) - PHE: plaatsoojusvaheti; S&T: Ühepoolne kest ja  toru; MCH: Mikrokanal; DPT: Otsese propelleri tüüpi; DOL: Otseühendus - VFD: Inverter","(4) - PHE: plaatsoojusvaheti; S&T: Ühepoolne kest ja  toru; MCH: Mikrokanal; DPT: Otsese propelleri tüüpi; DOL: Otseühendus - VFD: Inverter","(4) - PHE: plaatsoojusvaheti; S&T: Ühepoolne kest ja  toru; MCH: Mikrokanal; DPT: Otsese propelleri tüüpi; DOL: Otseühendus - VFD: Inverter","(4) - PHE: plaatsoojusvaheti; S&T: Ühepoolne kest ja  toru; MCH: Mikrokanal; DPT: Otsese propelleri tüüpi; DOL: Otseühendus - VFD: Inverter","(4) - PHE: plaatsoojusvaheti; S&T: Ühepoolne kest ja  toru; MCH: Mikrokanal; DPT: Otsese propelleri tüüpi; DOL: Otseühendus - VFD: Inverter","(4) - PHE: plaatsoojusvaheti; S&T: Ühepoolne kest ja  toru; MCH: Mikrokanal; DPT: Otsese propelleri tüüpi; DOL: Otseühendus - VFD: Inverter","(4) - PHE: plaatsoojusvaheti; S&T: Ühepoolne kest ja  toru; MCH: Mikrokanal; DPT: Otsese propelleri tüüpi; DOL: Otseühendus - VFD: Inverter","(4) - PHE: plaatsoojusvaheti; S&T: Ühepoolne kest ja  toru; MCH: Mikrokanal; DPT: Otsese propelleri tüüpi; DOL: Otseühendus - VFD: Inverter","(4) - PHE: plaatsoojusvaheti; S&T: Ühepoolne kest ja  toru; MCH: Mikrokanal; DPT: Otsese propelleri tüüpi; DOL: Otseühendus - VFD: Inverter","(4) - PHE: plaatsoojusvaheti; S&T: Ühepoolne kest ja  toru; MCH: Mikrokanal; DPT: Otsese propelleri tüüpi; DOL: Otseühendus - VFD: Inverter","(4) - PHE: plaatsoojusvaheti; S&T: Ühepoolne kest ja  toru; MCH: Mikrokanal; DPT: Otsese propelleri tüüpi; DOL: Otseühendus - VFD: Inverter","(4) - PHE: plaatsoojusvaheti; S&T: Ühepoolne kest ja  toru; MCH: Mikrokanal; DPT: Otsese propelleri tüüpi; DOL: Otseühendus - VFD: Inverter","(4) - PHE: plaatsoojusvaheti; S&T: Ühepoolne kest ja  toru; MCH: Mikrokanal; DPT: Otsese propelleri tüüpi; DOL: Otseühendus - VFD: Inverter"]
["","","","","","(5) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(5) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(5) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(5) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(5) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(5) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(5) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(5) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(5) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(5) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(5) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(5) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(5) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(5) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(5) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(5) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(5) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega"]
["","","","","","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel"]
["","","","","","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida."]
["","","","","","(8) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(8) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(8) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(8) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(8) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(8) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(8) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(8) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(8) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(8) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(8) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(8) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(8) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(8) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(8) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(8) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(8) - Andmed puudutavad lisadeta seadet."]
["","","","","","(9) - Rõhulanguse väärtused viitavad ainult rõhulangusele veega soojusvahetis.","(9) - Rõhulanguse väärtused viitavad ainult rõhulangusele veega soojusvahetis.","(9) - Rõhulanguse väärtused viitavad ainult rõhulangusele veega soojusvahetis.","(9) - Rõhulanguse väärtused viitavad ainult rõhulangusele veega soojusvahetis.","(9) - Rõhulanguse väärtused viitavad ainult rõhulangusele veega soojusvahetis.","(9) - Rõhulanguse väärtused viitavad ainult rõhulangusele veega soojusvahetis.","(9) - Rõhulanguse väärtused viitavad ainult rõhulangusele veega soojusvahetis.","(9) - Rõhulanguse väärtused viitavad ainult rõhulangusele veega soojusvahetis.","(9) - Rõhulanguse väärtused viitavad ainult rõhulangusele veega soojusvahetis.","(9) - Rõhulanguse väärtused viitavad ainult rõhulangusele veega soojusvahetis.","(9) - Rõhulanguse väärtused viitavad ainult rõhulangusele veega soojusvahetis.","(9) - Rõhulanguse väärtused viitavad ainult rõhulangusele veega soojusvahetis.","(9) - Rõhulanguse väärtused viitavad ainult rõhulangusele veega soojusvahetis.","(9) - Rõhulanguse väärtused viitavad ainult rõhulangusele veega soojusvahetis.","(9) - Rõhulanguse väärtused viitavad ainult rõhulangusele veega soojusvahetis.","(9) - Rõhulanguse väärtused viitavad ainult rõhulangusele veega soojusvahetis.","(9) - Rõhulanguse väärtused viitavad ainult rõhulangusele veega soojusvahetis."]
["","","","","","(10) - Vedelik: Vesi","(10) - Vedelik: Vesi","(10) - Vedelik: Vesi","(10) - Vedelik: Vesi","(10) - Vedelik: Vesi","(10) - Vedelik: Vesi","(10) - Vedelik: Vesi","(10) - Vedelik: Vesi","(10) - Vedelik: Vesi","(10) - Vedelik: Vesi","(10) - Vedelik: Vesi","(10) - Vedelik: Vesi","(10) - Vedelik: Vesi","(10) - Vedelik: Vesi","(10) - Vedelik: Vesi","(10) - Vedelik: Vesi","(10) - Vedelik: Vesi"]
["","","","","","(11) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(11) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(11) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(11) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(11) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(11) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(11) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(11) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(11) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(11) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(11) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(11) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(11) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(11) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(11) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(11) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(11) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%."]
["","","","","","(12) - Maksimaalne käivitusvool: Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(12) - Maksimaalne käivitusvool: Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(12) - Maksimaalne käivitusvool: Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(12) - Maksimaalne käivitusvool: Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(12) - Maksimaalne käivitusvool: Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(12) - Maksimaalne käivitusvool: Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(12) - Maksimaalne käivitusvool: Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(12) - Maksimaalne käivitusvool: Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(12) - Maksimaalne käivitusvool: Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(12) - Maksimaalne käivitusvool: Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(12) - Maksimaalne käivitusvool: Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(12) - Maksimaalne käivitusvool: Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(12) - Maksimaalne käivitusvool: Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(12) - Maksimaalne käivitusvool: Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(12) - Maksimaalne käivitusvool: Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(12) - Maksimaalne käivitusvool: Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(12) - Maksimaalne käivitusvool: Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu."]
["","","","","","(13) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(13) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(13) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(13) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(13) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(13) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(13) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(13) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(13) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(13) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(13) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(13) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(13) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(13) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(13) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(13) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(13) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool"]
["","","","","","(14) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(14) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(14) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(14) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(14) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(14) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(14) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(14) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(14) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(14) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(14) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(14) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(14) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(14) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(14) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(14) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(14) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul"]
["","","","","","(15) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(15) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(15) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(15) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(15) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(15) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(15) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(15) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(15) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(15) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(15) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(15) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(15) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(15) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(15) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(15) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(15) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel."]
["","","","","","(16) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(16) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(16) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(16) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(16) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(16) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(16) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(16) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(16) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(16) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(16) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(16) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(16) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(16) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(16) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(16) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(16) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1"]
["","","","","","(17) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(17) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(17) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(17) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(17) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(17) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(17) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(17) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(17) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(17) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(17) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(17) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(17) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(17) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(17) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(17) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(17) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“"]
["","","","","","(18) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(18) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(18) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(18) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(18) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(18) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(18) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(18) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(18) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(18) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(18) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(18) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(18) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(18) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(18) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(18) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(18) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt."]
["Jahutusaine","Ahelad","","Kogus","","1","1","1","1","1","2","","2","2","2","2","","2","2","2","2","2"]
["Ventilaatori mootor","Ajam","","","","VFD-juhtimisega","VFD-juhtimisega","VFD-juhtimisega","VFD-juhtimisega","VFD-juhtimisega","VFD-juhtimisega","","VFD-juhtimisega","VFD-juhtimisega","VFD-juhtimisega","VFD-juhtimisega","","VFD-juhtimisega","VFD-juhtimisega","VFD-juhtimisega","VFD-juhtimisega","VFD-juhtimisega"]
["IPLV","","","","","4.73","4.73","4.67","4.65","4.67","4.86","","4.62","4.92","5.12","5.26","","5.34","5.32","5.22","5.23","5.19"]
["Toruühendused","Aurusti vee sisselase/väljalase (OD)","","","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","","88.9","88.9","88.9","88.9","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9"]
["SEER","","","","","4.21","4.37","4.21","4.41","4.16","4.42","","4.13","4.74","4.8","4.82","","4.92","4.89","4.83","4.79","4.72"]
["Sisendvõimsus","Jahutus","","Nom","kW","26.6","35.4","42.6","57.4","72.9","68.8","","84.4","95.2","109","124","","160","180","196","208","203"]
["Korpus","Materjal","","","","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk"]
["","Värvus","","","","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge"]
["Ventilaator","Tüüp","","","","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik"]
["","Kogus","","","","6","8","8","10","12","14","","16","7","8","10","","12","12","14","14","14"]