{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":8,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG100FVEB","FCAHG125FVEB","FCAHG140FVEB","FCAHG71FVEB"]
["Helirõhu tase","Küte","kiire","dBA","44","45","45"]
["","","Keskmine","dBA","39","40","41"]
["","","aeglane","dBA","33","35","37"]
["","Jahutus","Keskmine","dBA","39","40","41"]
["","","aeglane","dBA","33","35","37"]
["","","kiire","dBA","44","45","45"]
["Standardsed lisatarvikud","Paigaldus- ja käitamisjuhend","","","Paigaldus- ja käitamisjuhend","Paigaldus- ja käitamisjuhend","Paigaldus- ja käitamisjuhend","Paigaldus- ja käitamisjuhend"]
["","Paigaldusjuhend","","","Paigaldusjuhend","Paigaldusjuhend","Paigaldusjuhend","Paigaldusjuhend"]
["Jahutusaine","GWP","","","675","675","675","675"]
["Piping connections","Vedelik","Välisdiameeter","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaas","Välisdiameeter","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Drain","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Ehispaneel 4","Mõõtmed","Sügavus","mm","950","950","950","950"]
["","","Laius","mm","950","950","950","950"]
["","","Kõrgus","mm","50","50","50","50"]
["","Mudel","","","BYCQ140D7W1 - valge, hallide restidega","BYCQ140D7W1 - valge, hallide restidega","BYCQ140D7W1 - valge, hallide restidega","BYCQ140D7W1 - valge, hallide restidega"]
["","Värvus","","","Puhas valge (RAL 9010)","Puhas valge (RAL 9010)","Puhas valge (RAL 9010)","Puhas valge (RAL 9010)"]
["","Kaal","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Müratase","Jahutamine","","dBA","61","61","61"]
["","Soojendamine","","dBA","61","61","61"]
["Mõõtmed","Ühik","Laius","mm","840","840","840","840"]
["","","Sügavus","mm","840","840","840","840"]
["","","Kõrgus","mm","288","288","288","288"]
["Korpus","Materjal","","","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat"]
["Kaal","Ühik","","kg","26.0","26.0","26.0","25.0"]
["Ehispaneel","Kaal","","kg","10","10","10"]
["","Mudel","","","BYCQ140D7GFW1 - isepuhastuv paneel peenesilmalisest võrgust filtriga","BYCQ140D7GFW1 - isepuhastuv paneel peenesilmalisest võrgust filtriga","BYCQ140D7GFW1 - isepuhastuv paneel peenesilmalisest võrgust filtriga"]
["","Mõõtmed","Kõrgus","mm","130","130","130"]
["","","Sügavus","mm","950","950","950"]
["","","Laius","mm","950","950","950"]
["","Värvus","","","Puhas valge (RAL 9010)","Puhas valge (RAL 9010)","Puhas valge (RAL 9010)"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Sagedus","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Nimetus","","","VE","VE","VE","VE"]
["","Pinge","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Märkused","","","","(1) - BYCQ140D7W1W on valge isolatsiooniga. Valgel isolatsioonil on mustus kergemini märgatav, mille tõttu ei soovitata BYCQ140D7W1W ilupaneeli paigaldada suure mustusastmega keskkonda.","(1) - BYCQ140D7W1W on valge isolatsiooniga. Valgel isolatsioonil on mustus kergemini märgatav, mille tõttu ei soovitata BYCQ140D7W1W ilupaneeli paigaldada suure mustusastmega keskkonda.","(1) - BYCQ140D7W1W on valge isolatsiooniga. Valgel isolatsioonil on mustus kergemini märgatav, mille tõttu ei soovitata BYCQ140D7W1W ilupaneeli paigaldada suure mustusastmega keskkonda.","(1) - BYCQ140D7W1W on valge isolatsiooniga. Valgel isolatsioonil on mustus kergemini märgatav, mille tõttu ei soovitata BYCQ140D7W1W ilupaneeli paigaldada suure mustusastmega keskkonda."]
["","","","","(2) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(2) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(2) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(2) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase"]
["","","","","(3) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele.","(3) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele.","(3) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele.","(3) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele."]
["Helirõhu tase","Küte","kiire","dBA","","","","36"]
["","","Keskmine","dBA","","","","33"]
["","","aeglane","dBA","","","","29"]
["","Jahutus","Keskmine","dBA","","","","33"]
["","","aeglane","dBA","","","","29"]
["","","kiire","dBA","","","","36"]
["Piping connections","Gaas","Välisdiameeter","mm","","","","15.9"]
["","Drain","","","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Müratase","Jahutamine","","dBA","","","","53"]
["","Soojendamine","","dBA","","","","53"]
["Ehispaneel","Kaal","","kg","","","","10"]
["","Mudel","","","","","","BYCQ140D7GFW1 - isepuhastuv paneel peenesilmalisest võrgust filtriga"]
["","Mõõtmed","Kõrgus","mm","","","","130"]
["","","Sügavus","mm","","","","950"]
["","","Laius","mm","","","","950"]
["","Värvus","","","","","","Puhas valge (RAL 9010)"]