{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":8,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-G"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG71GVEB (Archived)","FCAHG100GVEB (Archived)","FCAHG125GVEB (Archived)","FCAHG140GVEB (Archived)"]
["Mürarõhutase","Küte","kiire","dBA","36","44","45","45"]
["","","Keskmine","dBA","33","39","40","41"]
["","","aeglane","dBA","29","33","35","37"]
["","Jahutus","Medium","dBA","33","39","40","41"]
["","","aeglane","dBA","29","33","35","37"]
["","","kiire","dBA","36","44","45","45"]
["Standardsed lisatarvikud","Kasutusjuhend","","","1","1","1","1"]
["","Paigaldusjuhend","","","1","1","1","1"]
["","Tühjendusvoolik","","","1","1","1","1"]
["","Tühjendusvooliku klamber","","","1","1","1","1"]
["","riputuskanduri seib","","","8","8","8","8"]
["","Kruvid","","","4","4","4","4"]
["","Liitmike isolatsioon","","","2","2","2","2"]
["","Tihenduspadjad","","","4","4","4","4"]
["","Tühjenduse tihenduspadi","","","1","1","1","1"]
["","Klambrid","","","1","1","1","1"]
["Juhtsüsteemid","Wired remote control","","","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Jahutusvõimsus","Üldvõimsus","Nom","kW","","","12.10","13.40"]
["Torustikuühendused","Vedelik","Välisdiameeter","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaas","Välisdiameeter","mm","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Tühjendus","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Ehispaneel 4","Mõõtmed","Sügavus","mm","50","50","50","50"]
["","","Laius","mm","950","950","950","950"]
["","","Kõrgus","mm","950","950","950","950"]
["","Mudel","","","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1"]
["","Värvus","","","VÄRSKE VALGE","VÄRSKE VALGE","VÄRSKE VALGE","VÄRSKE VALGE"]
["","Kaal","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Sound power level","Jahutamine","","dBA","53","61","61","61"]
["","Soojendamine","","dBA","53","61","61","61"]
["Mõõtmed","Ühik","Laius","mm","840","840","840","840"]
["","","Sügavus","mm","840","840","840","840"]
["","","Kõrgus","mm","288","288","288","288"]
["Korpus","Materjal","","","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat"]
["Kaal","Ühik","","kg","25","25","25","25"]
["Ehispaneel","Kaal","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["","Mudel","","","BYCQ140D7W1 - valge, hallide restidega","BYCQ140D7W1 - valge, hallide restidega","BYCQ140D7W1 - valge, hallide restidega","BYCQ140D7W1 - valge, hallide restidega"]
["","Mõõtmed","Kõrgus","mm","50","50","50","50"]
["","","Sügavus","mm","950","950","950","950"]
["","","Laius","mm","950","950","950","950"]
["","Värvus","","","VÄRSKE VALGE","VÄRSKE VALGE","VÄRSKE VALGE","VÄRSKE VALGE"]
["Küttevõimsus","Üldvõimsus","Nom.","kW","","","13.5","15.5"]
["Power supply","Faas","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Sagedus","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Pinge","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Märkused","","","","(1) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele.","(1) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele.","(1) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele.","(1) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele."]
["","","","","(2) - BYCQ140D7W1W on valge isolatsiooniga. Valgel isolatsioonil on mustus kergemini märgatav, mille tõttu ei soovitata BYCQ140D7W1W ilupaneeli paigaldada suure mustusastmega keskkonda.","(2) - BYCQ140D7W1W on valge isolatsiooniga. Valgel isolatsioonil on mustus kergemini märgatav, mille tõttu ei soovitata BYCQ140D7W1W ilupaneeli paigaldada suure mustusastmega keskkonda.","(2) - BYCQ140D7W1W on valge isolatsiooniga. Valgel isolatsioonil on mustus kergemini märgatav, mille tõttu ei soovitata BYCQ140D7W1W ilupaneeli paigaldada suure mustusastmega keskkonda.","(2) - BYCQ140D7W1W on valge isolatsiooniga. Valgel isolatsioonil on mustus kergemini märgatav, mille tõttu ei soovitata BYCQ140D7W1W ilupaneeli paigaldada suure mustusastmega keskkonda."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: ühtlaselt valge standardne paneel hallide restidega; BYCQ140D7W1W: ühtlaselt valge standardne paneel valgete restidega; BYCQ140D7GW1: ühtlaselt valge isepuhastuv paneel.","(3) - BYCQ140D7W1: ühtlaselt valge standardne paneel hallide restidega; BYCQ140D7W1W: ühtlaselt valge standardne paneel valgete restidega; BYCQ140D7GW1: ühtlaselt valge isepuhastuv paneel.","(3) - BYCQ140D7W1: ühtlaselt valge standardne paneel hallide restidega; BYCQ140D7W1W: ühtlaselt valge standardne paneel valgete restidega; BYCQ140D7GW1: ühtlaselt valge isepuhastuv paneel.","(3) - BYCQ140D7W1: ühtlaselt valge standardne paneel hallide restidega; BYCQ140D7W1W: ühtlaselt valge standardne paneel valgete restidega; BYCQ140D7GW1: ühtlaselt valge isepuhastuv paneel."]
["","","","","(4) - See mudel on mõeldud kasutamiseks ainult peene tolmuga keskkonnas(riidepoed). Ärge kasutage seda mudelit suure niiskuse- ja/või rasvasisaldusega keskkonnas.","(4) - See mudel on mõeldud kasutamiseks ainult peene tolmuga keskkonnas(riidepoed). Ärge kasutage seda mudelit suure niiskuse- ja/või rasvasisaldusega keskkonnas.","(4) - See mudel on mõeldud kasutamiseks ainult peene tolmuga keskkonnas(riidepoed). Ärge kasutage seda mudelit suure niiskuse- ja/või rasvasisaldusega keskkonnas.","(4) - See mudel on mõeldud kasutamiseks ainult peene tolmuga keskkonnas(riidepoed). Ärge kasutage seda mudelit suure niiskuse- ja/või rasvasisaldusega keskkonnas."]