{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":73,"n_cols":9,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-G"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FCAHG71GVEB (Archived)","FCAHG100GVEB (Archived)","FCAHG125GVEB (Archived)","FCAHG140GVEB (Archived)"]
["Jahutusvõimsus","Üldvõimsus","","Nom","kW","","","12.10","13.40"]
["Küttevõimsus","Üldvõimsus","","Nom.","kW","","","13.5","15.5"]
["Korpus","Materjal","","","","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat"]
["Mõõtmed","Ühik","","Kõrgus","mm","288","288","288","288"]
["","","","Laius","mm","840","840","840","840"]
["","","","Sügavus","mm","840","840","840","840"]
["Kaal","Ühik","","","kg","25","25","25","25"]
["Ventilaator","Õhu vooluhulk","Jahutus","kiire","m³/min","21.2","32.3","33.5","33.5"]
["","Õhuvoolu kiirus","Jahutus","Keskmine","m³/min","16.7","25.7","26.7","27.3"]
["","","","aeglane","m³/min","12.2","19.0","19.9","21.1"]
["","","Küte","kiire","m³/min","21.2","32.3","33.5","33.5"]
["","Õhuvoolu kiirus","Küte","Keskmine","m³/min","16.7","25.7","26.7","27.3"]
["","","Küte","aeglane","m³/min","12.2","19.0","19.9","21.1"]
["Helivõimsustase","Jahutamine","","","dBA","53","61","61","61"]
["","Soojendamine","","","dBA","53","61","61","61"]
["Mürarõhutase","Jahutus","","kiire","dBA","36","44","45","45"]
["Helirõhu tase","Jahutus","","Keskmine","dBA","33","39","40","41"]
["Mürarõhutase","Jahutus","","aeglane","dBA","29","33","35","37"]
["","Küte","","kiire","dBA","36","44","45","45"]
["Helirõhu tase","Küte","","Keskmine","dBA","33","39","40","41"]
["Mürarõhutase","Küte","","aeglane","dBA","29","33","35","37"]
["Toruühendused","Vedelik","","Välisdiameeter","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaas","","Välisdiameeter","mm","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Tühjendus","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Ehispaneel","Mudel","","","","BYCQ140D7W1 - valge, hallide restidega","BYCQ140D7W1 - valge, hallide restidega","BYCQ140D7W1 - valge, hallide restidega","BYCQ140D7W1 - valge, hallide restidega"]
["","Värvus","","","","VÄRSKE VALGE","VÄRSKE VALGE","VÄRSKE VALGE","VÄRSKE VALGE"]
["","Mõõtmed","","Kõrgus","mm","50","50","50","50"]
["","","","Laius","mm","950","950","950","950"]
["","","","Sügavus","mm","950","950","950","950"]
["","Kaal","","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Ehispaneel 2","Ehispaneel 2-=-Mudel","","","","BYCQ140D7W1W - Üleni valge","BYCQ140D7W1W - Üleni valge","BYCQ140D7W1W - Üleni valge","BYCQ140D7W1W - Üleni valge"]
["","Värvus","","","","Värske valge","Värske valge","Värske valge","Värske valge"]
["","Mõõtmed","","Kõrgus","mm","50","50","50","50"]
["","","","Laius","mm","950","950","950","950"]
["","","","Sügavus","mm","950","950","950","950"]
["","Kaal","","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Ehispaneel 3","Mudel","","","","BYCQ140D7GW1 - automaatselt puhastuv paneel","BYCQ140D7GW1 - automaatselt puhastuv paneel","BYCQ140D7GW1 - automaatselt puhastuv paneel","BYCQ140D7GW1 - automaatselt puhastuv paneel"]
["","Värvus","","","","Värske valge","Värske valge","Värske valge","Värske valge"]
["","Mõõtmed","","Kõrgus","mm","130","130","130","130"]
["","","","Laius","mm","950","950","950","950"]
["","","","Sügavus","mm","950","950","950","950"]
["","Kaal","","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Ehispaneel 4","Mudel","","","","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1"]
["","Värvus","","","","Värske valge","Värske valge","Värske valge","Värske valge"]
["","Mõõtmed","","Kõrgus","mm","950","950","950","950"]
["","","","Laius","mm","950","950","950","950"]
["","","","Sügavus","mm","50","50","50","50"]
["","Kaal","","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Juhtsüsteemid","Infrapunakaugjuhtimine","","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["","Juhtmega kaugjuhtimine","","","","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7"]
["Standardsed lisatarvikud","Paigaldusjuhend","","","","1","1","1","1"]
["","riputuskanduri seib","","","","8","8","8","8"]
["","Kasutusjuhend","","","","1","1","1","1"]
["","Tühjendusvooliku klamber","","","","1","1","1","1"]
["","Klambrid","","","","1","1","1","1"]
["","Tühjendusvoolik","","","","1","1","1","1"]
["","Tühjenduse tihenduspadi","","","","1","1","1","1"]
["","Liitmike isolatsioon","","","","2","2","2","2"]
["","Kruvid","","","","4","4","4","4"]
["","Tihenduspadjad","","","","4","4","4","4"]
["Elektritoide","Faas","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Sagedus","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Pinge","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Märkused","","","","","(1) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele.","(1) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele.","(1) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele.","(1) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele."]
["","","","","","(2) - BYCQ140D7W1W on valge isolatsiooniga. Valgel isolatsioonil on mustus kergemini märgatav, mille tõttu ei soovitata BYCQ140D7W1W ilupaneeli paigaldada suure mustusastmega keskkonda.","(2) - BYCQ140D7W1W on valge isolatsiooniga. Valgel isolatsioonil on mustus kergemini märgatav, mille tõttu ei soovitata BYCQ140D7W1W ilupaneeli paigaldada suure mustusastmega keskkonda.","(2) - BYCQ140D7W1W on valge isolatsiooniga. Valgel isolatsioonil on mustus kergemini märgatav, mille tõttu ei soovitata BYCQ140D7W1W ilupaneeli paigaldada suure mustusastmega keskkonda.","(2) - BYCQ140D7W1W on valge isolatsiooniga. Valgel isolatsioonil on mustus kergemini märgatav, mille tõttu ei soovitata BYCQ140D7W1W ilupaneeli paigaldada suure mustusastmega keskkonda."]
["","","","","","(3) - BYCQ140D7W1: ühtlaselt valge standardne paneel hallide restidega; BYCQ140D7W1W: ühtlaselt valge standardne paneel valgete restidega; BYCQ140D7GW1: ühtlaselt valge isepuhastuv paneel.","(3) - BYCQ140D7W1: ühtlaselt valge standardne paneel hallide restidega; BYCQ140D7W1W: ühtlaselt valge standardne paneel valgete restidega; BYCQ140D7GW1: ühtlaselt valge isepuhastuv paneel.","(3) - BYCQ140D7W1: ühtlaselt valge standardne paneel hallide restidega; BYCQ140D7W1W: ühtlaselt valge standardne paneel valgete restidega; BYCQ140D7GW1: ühtlaselt valge isepuhastuv paneel.","(3) - BYCQ140D7W1: ühtlaselt valge standardne paneel hallide restidega; BYCQ140D7W1W: ühtlaselt valge standardne paneel valgete restidega; BYCQ140D7GW1: ühtlaselt valge isepuhastuv paneel."]
["","","","","","(4) - See mudel on mõeldud kasutamiseks ainult peene tolmuga keskkonnas(riidepoed). Ärge kasutage seda mudelit suure niiskuse- ja/või rasvasisaldusega keskkonnas.","(4) - See mudel on mõeldud kasutamiseks ainult peene tolmuga keskkonnas(riidepoed). Ärge kasutage seda mudelit suure niiskuse- ja/või rasvasisaldusega keskkonnas.","(4) - See mudel on mõeldud kasutamiseks ainult peene tolmuga keskkonnas(riidepoed). Ärge kasutage seda mudelit suure niiskuse- ja/või rasvasisaldusega keskkonnas.","(4) - See mudel on mõeldud kasutamiseks ainult peene tolmuga keskkonnas(riidepoed). Ärge kasutage seda mudelit suure niiskuse- ja/või rasvasisaldusega keskkonnas."]