{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":11,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG35FVEB","FCQG50FVEB","FCQG60FVEB","FCQG71FVEB","FCQG100FVEB","FCQG125FVEB","FCQG140FVEB"]
["Mürarõhutase","Küte","kiire","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Nom","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","aeglane","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","Jahutus","aeglane","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","","kiire","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Nom","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["Standardsed lisatarvikud","Kasutusjuhend","","","Kasutusjuhend","Kasutusjuhend","Kasutusjuhend","Kasutusjuhend","Kasutusjuhend","Kasutusjuhend","Kasutusjuhend"]
["","Paigaldusjuhend","","","Paigaldusjuhend","Paigaldusjuhend","Paigaldusjuhend","Paigaldusjuhend","Paigaldusjuhend","Paigaldusjuhend","Paigaldusjuhend"]
["","Tühjendusvoolik","","","Tühjendusvoolik","Tühjendusvoolik","Tühjendusvoolik","Tühjendusvoolik","Tühjendusvoolik","Tühjendusvoolik","Tühjendusvoolik"]
["","Tühjendusvooliku klamber","","","Tühjendusvooliku klamber","Tühjendusvooliku klamber","Tühjendusvooliku klamber","Tühjendusvooliku klamber","Tühjendusvooliku klamber","Tühjendusvooliku klamber","Tühjendusvooliku klamber"]
["","riputuskanduri seib","","","riputuskanduri seib","riputuskanduri seib","riputuskanduri seib","riputuskanduri seib","riputuskanduri seib","riputuskanduri seib","riputuskanduri seib"]
["","Kruvid","","","Kruvid","Kruvid","Kruvid","Kruvid","Kruvid","Kruvid","Kruvid"]
["","Liitmike isolatsioon","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Tihenduspadjad","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Tühjenduse tihenduspadi","","","Tühjenduse tihenduspadi","Tühjenduse tihenduspadi","Tühjenduse tihenduspadi","Tühjenduse tihenduspadi","Tühjenduse tihenduspadi","Tühjenduse tihenduspadi","Tühjenduse tihenduspadi"]
["","Klambrid","","","Klambrid","Klambrid","Klambrid","Klambrid","Klambrid","Klambrid","Klambrid"]
["Juhtsüsteemid","Juhtmega kaugjuhtimine","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Toruühendused","Vedelik","Välisdiameeter","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaas","Välisdiameeter","mm","9.52","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Tühjendus","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Ehispaneel 4","Mõõtmed","Sügavus","mm","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","Laius","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Kõrgus","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Mudel","","","BYCQ140D7W1 - valge, hallide restidega","BYCQ140D7W1 - valge, hallide restidega","BYCQ140D7W1 - valge, hallide restidega","BYCQ140D7W1 - valge, hallide restidega","BYCQ140D7W1 - valge, hallide restidega","BYCQ140D7W1 - valge, hallide restidega","BYCQ140D7W1 - valge, hallide restidega"]
["","Värvus","","","Puhas valge (RAL 9010)","Puhas valge (RAL 9010)","Puhas valge (RAL 9010)","Puhas valge (RAL 9010)","Puhas valge (RAL 9010)","Puhas valge (RAL 9010)","Puhas valge (RAL 9010)"]
["","Kaal","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Sound power level","Jahutamine","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["","Soojendamine","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["Mõõtmed","Ühik","Laius","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Sügavus","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Kõrgus","mm","204","204","204","204","246","246","246"]
["Korpus","Materjal","","","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat"]
["Kaal","Ühik","","kg","18","19","19","21","24","24","24"]
["Ehispaneel","Kaal","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["","Mudel","","","BYCQ140D7GFW1 - isepuhastuv paneel peenesilmalisest võrgust filtriga","BYCQ140D7GFW1 - isepuhastuv paneel peenesilmalisest võrgust filtriga","BYCQ140D7GFW1 - isepuhastuv paneel peenesilmalisest võrgust filtriga","BYCQ140D7GFW1 - isepuhastuv paneel peenesilmalisest võrgust filtriga","BYCQ140D7GFW1 - isepuhastuv paneel peenesilmalisest võrgust filtriga","BYCQ140D7GFW1 - isepuhastuv paneel peenesilmalisest võrgust filtriga","BYCQ140D7GFW1 - isepuhastuv paneel peenesilmalisest võrgust filtriga"]
["","Mõõtmed","Kõrgus","mm","130","130","130","130","130","130","130"]
["","","Sügavus","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Laius","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Värvus","","","Puhas valge (RAL 9010)","Puhas valge (RAL 9010)","Puhas valge (RAL 9010)","Puhas valge (RAL 9010)","Puhas valge (RAL 9010)","Puhas valge (RAL 9010)","Puhas valge (RAL 9010)"]
["Power supply","Faas","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Sagedus","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Nimetus","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Pinge","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Märkused","","","","(1) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele.","(1) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele.","(1) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele.","(1) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele.","(1) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele.","(1) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele.","(1) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele."]
["","","","","(2) - BYCQ140D7W1W on valge isolatsiooniga. Valgel isolatsioonil on mustus kergemini märgatav, mille tõttu ei soovitata BYCQ140D7W1W ilupaneeli paigaldada suure mustusastmega keskkonda.","(2) - BYCQ140D7W1W on valge isolatsiooniga. Valgel isolatsioonil on mustus kergemini märgatav, mille tõttu ei soovitata BYCQ140D7W1W ilupaneeli paigaldada suure mustusastmega keskkonda.","(2) - BYCQ140D7W1W on valge isolatsiooniga. Valgel isolatsioonil on mustus kergemini märgatav, mille tõttu ei soovitata BYCQ140D7W1W ilupaneeli paigaldada suure mustusastmega keskkonda.","(2) - BYCQ140D7W1W on valge isolatsiooniga. Valgel isolatsioonil on mustus kergemini märgatav, mille tõttu ei soovitata BYCQ140D7W1W ilupaneeli paigaldada suure mustusastmega keskkonda.","(2) - BYCQ140D7W1W on valge isolatsiooniga. Valgel isolatsioonil on mustus kergemini märgatav, mille tõttu ei soovitata BYCQ140D7W1W ilupaneeli paigaldada suure mustusastmega keskkonda.","(2) - BYCQ140D7W1W on valge isolatsiooniga. Valgel isolatsioonil on mustus kergemini märgatav, mille tõttu ei soovitata BYCQ140D7W1W ilupaneeli paigaldada suure mustusastmega keskkonda.","(2) - BYCQ140D7W1W on valge isolatsiooniga. Valgel isolatsioonil on mustus kergemini märgatav, mille tõttu ei soovitata BYCQ140D7W1W ilupaneeli paigaldada suure mustusastmega keskkonda."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: ühtlaselt valge standardne paneel hallide restidega; BYCQ140D7W1W: ühtlaselt valge standardne paneel valgete restidega; BYCQ140D7GW1: ühtlaselt valge isepuhastuv paneel.","(3) - BYCQ140D7W1: ühtlaselt valge standardne paneel hallide restidega; BYCQ140D7W1W: ühtlaselt valge standardne paneel valgete restidega; BYCQ140D7GW1: ühtlaselt valge isepuhastuv paneel.","(3) - BYCQ140D7W1: ühtlaselt valge standardne paneel hallide restidega; BYCQ140D7W1W: ühtlaselt valge standardne paneel valgete restidega; BYCQ140D7GW1: ühtlaselt valge isepuhastuv paneel.","(3) - BYCQ140D7W1: ühtlaselt valge standardne paneel hallide restidega; BYCQ140D7W1W: ühtlaselt valge standardne paneel valgete restidega; BYCQ140D7GW1: ühtlaselt valge isepuhastuv paneel.","(3) - BYCQ140D7W1: ühtlaselt valge standardne paneel hallide restidega; BYCQ140D7W1W: ühtlaselt valge standardne paneel valgete restidega; BYCQ140D7GW1: ühtlaselt valge isepuhastuv paneel.","(3) - BYCQ140D7W1: ühtlaselt valge standardne paneel hallide restidega; BYCQ140D7W1W: ühtlaselt valge standardne paneel valgete restidega; BYCQ140D7GW1: ühtlaselt valge isepuhastuv paneel.","(3) - BYCQ140D7W1: ühtlaselt valge standardne paneel hallide restidega; BYCQ140D7W1W: ühtlaselt valge standardne paneel valgete restidega; BYCQ140D7GW1: ühtlaselt valge isepuhastuv paneel."]