{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FDQ125B8V3B9","FDQ200B8V3B9","FDQ250B8V3B9"]
["Jahutusvõimsus","Üldvõimsus","","Nom","kW","","20.0","24.1"]
["Küttevõimsus","Üldvõimsus","","Nom.","kW","","23.0","26.4"]
["Korpus","Colour","","","","Värvimata","Värvimata","Värvimata"]
["","Materjal","","","","Galvaanitud teras","Galvaanitud teras","Galvaanitud teras"]
["Mõõtmed","Ühik","","Kõrgus","mm","350","450","450"]
["","","","Laius","mm","1,400","1,400","1,400"]
["","","","Sügavus","mm","662","900","900"]
["Kaal","Ühik","","","kg","59.0","89.0","94.0"]
["Vajalik laesüvend >","mm","","","","350","450","450"]
["Ventilaator","Õhu vooluhulk","Jahutus","Nom","m³/min","43.0"]
["","","","Keskmine","m³/min","","69.0","89.0"]
["","","Küte","Nom","m³/min","43.0"]
["","","","Keskmine","m³/min","","69.0","89.0"]
["","Väline staatiline rõhk","","Kõrge","Pa","150","250","250"]
["","","","Nom.","Pa","150","250","250"]
["","","","Madal","Pa","150","250","250"]
["Müratase","Jahutamine","","","dBA","75.0","81.0","82.0"]
["Mürarõhutase","Jahutus","","kiire","dBA","44.0","45.0","47.0"]
["","Küte","","aeglane","dBA","44.0","45.0","47.0"]
["Toruühendused","Vedelik","","Välisdiameeter","mm","9.52","9.52","12.70"]
["","Gaas","","Välisdiameeter","mm","15.9","22.2","22.2"]
["","Tühjendus","","","","","OD Ø25.0","OD Ø25.0"]
["Control systems","Wired remote control","","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Standardsed lisatarvikud","Paigaldus- ja käitamisjuhend","","","","1","1","1"]
["Power supply","Nimetus","","","","V3","V3","V3"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~"]
["","Sagedus","","","Hz","50","50","50"]
["","Pinge","","","V","230","230 +/-10%","230 +/-10%"]
["Märkused","","","","","(1) - Müratasemed on mõõdetud osaliselt kajavabas testkambris, kasutades parandusi.","(1) - Müratasemed on mõõdetud osaliselt kajavabas testkambris, kasutades parandusi.","(1) - Müratasemed on mõõdetud osaliselt kajavabas testkambris, kasutades parandusi."]
["","","","","","(2) - Mürarõhku on mõõdetud mikrofoni abil, mis asetati seadmest 1 m kaugusele.","(2) - Mürarõhku on mõõdetud mikrofoni abil, mis asetati seadmest 1 m kaugusele.","(2) - Mürarõhku on mõõdetud mikrofoni abil, mis asetati seadmest 1 m kaugusele."]
["","","","","","(3) - Tegemist on mürataseme suhtelise väärtusega, mis oleneb mikrofoni kaugusest ja akustilisest keskkonnast. Lisainfot vaadake mürataseme joonistelt.","(3) - Tegemist on mürataseme suhtelise väärtusega, mis oleneb mikrofoni kaugusest ja akustilisest keskkonnast. Lisainfot vaadake mürataseme joonistelt.","(3) - Tegemist on mürataseme suhtelise väärtusega, mis oleneb mikrofoni kaugusest ja akustilisest keskkonnast. Lisainfot vaadake mürataseme joonistelt."]
["","","","","","(4) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele.","(4) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele.","(4) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele."]
["","","","","","(5) - Täpsemat teavet vaadake elektriskeemilt, andmesildilt ja paigaldusjuhendist.","(5) - Täpsemat teavet vaadake elektriskeemilt, andmesildilt ja paigaldusjuhendist.","(5) - Täpsemat teavet vaadake elektriskeemilt, andmesildilt ja paigaldusjuhendist."]