{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C / RQ-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C7VEB / RQ125B8W1B","FDQ125C5VEB / RQ125B8W1B"]
["Jahutusvõimsus","Nom","","kW","12.2 (3)","12.2 (3)"]
["Nominaalne kasutegur","Energiatõhususe suhtarv","","","2.70","2.70"]
["","Aastane energiatarve","","kWh","2,260","2,260"]
["","COP","","","3.30","3.30"]
["","Energiamärgistamise direktiiv","Jahutus","","D","D"]
["","","Küte","","C","C"]
["Küttevõimsus","Nom","","kW","14.5 (4)","14.5 (4)"]
["Märkused","","","","(1) - Energiamärgis: skaala vahemikus A (kõige efektiivsem) kuni G (vähem efektiivne)","(1) - Energiamärgis: skaala vahemikus A (kõige efektiivsem) kuni G (vähem efektiivne)"]
["","","","","(2) - Aastane energiakulu: põhineb keskmisel aastasel kasutamisel 500 töötundi täiskoormusel (nimitingimustes)","(2) - Aastane energiakulu: põhineb keskmisel aastasel kasutamisel 500 töötundi täiskoormusel (nimitingimustes)"]
["","","","","(3) - Jahutus: sisetemperatuur 27 °C DB, 19,0° C WB; välistemp. 35 °C DB; ekvivalentne torustiku pikkus: 7,5 m; kõrguste vahe: 0 m","(3) - Jahutus: sisetemperatuur 27 °C DB, 19,0° C WB; välistemp. 35 °C DB; ekvivalentne torustiku pikkus: 7,5 m; kõrguste vahe: 0 m"]
["","","","","(4) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 7,5 m; kõrguste vahe: 0 m","(4) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 7,5 m; kõrguste vahe: 0 m"]
["","","","","(5) - Standardite EN/IEC 61000-3-11 või EN/IEC 61000-3-12 kohaselt tuleb tõenäoliselt konsulteerida jaotusvõrgu operaatoriga, et tagada seadmete ühendamine ainult sellise toiteallikaga, mille Zsys ≤ Zmax või Ssc ≥ min Ssc.","(5) - Standardite EN/IEC 61000-3-11 või EN/IEC 61000-3-12 kohaselt tuleb tõenäoliselt konsulteerida jaotusvõrgu operaatoriga, et tagada seadmete ühendamine ainult sellise toiteallikaga, mille Zsys ≤ Zmax või Ssc ≥ min Ssc."]
["","","","","(6) - Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud pingemuutustele, pinge kõikumisele ja värelusele üldkasutatavates toitesüsteemides seadmetele nimivooluga ≤ 75 A.","(6) - Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud pingemuutustele, pinge kõikumisele ja värelusele üldkasutatavates toitesüsteemides seadmetele nimivooluga ≤ 75 A."]
["","","","","(7) - Süsteemi näivtakistus","(7) - Süsteemi näivtakistus"]
["","","","","(8) - Seadmestik vastab EN/IEC 61000-3-12 nõuetele: Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud harmoonilistele vooludele, mida põhjustavad üldkasutatava madalpinge vooluvõrguga ühendatud seadmed sisendvooluga > 16 A ja ≤ 75 A faasi kohta.","(8) - Seadmestik vastab EN/IEC 61000-3-12 nõuetele: Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud harmoonilistele vooludele, mida põhjustavad üldkasutatava madalpinge vooluvõrguga ühendatud seadmed sisendvooluga > 16 A ja ≤ 75 A faasi kohta."]
["","","","","(9) - Lühisvõimsus","(9) - Lühisvõimsus"]
["","","","","(10) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel","(10) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel"]