{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B / RXM25M3V1B9","FDXM35F3V1B / RXM35M3V1B9","FDXM50F3V1B / RXM50M3V1B9","FDXM60F3V1B / RXM60M3V1B9"]
["Jahutusvõimsus","Min","","kW","1.30","1.40","1.70","1.70"]
["","Max","","kW","3.00","3.80","5.30","6.50"]
["","Nom","","kW","2.40","3.40","5.00","6.00"]
["Ruumide jahutus","SEER","","","5.68","5.26","5.77","5.56"]
["","Aastane energiatarbimine","","kWh/a","148","226","303","315"]
["","Võimsus","Pdesign","kW","2.40","3.40","5.00","6.00"]
["","Energiatõhususe klass","","","A+","A","A+","A"]
["Ruumide küte (keskmine kliima)","Võimsus","Pdesign","kW","2.60","2.90","4.00","4.60"]
["","SCOP/A","","","4.24","3.88","3.93","3.80"]
["","Energiatõhususe klass","","","A+","A","A","A"]
["","Aastane energiatarbimine","","kWh/a","858","1,046","1,424","1,693"]
["Nominaalne kasutegur","Aastane energiatarve","","kWh","318","570","816","1,024"]
["","Energiatõhususe suhtarv","","","3.77","2.98","3.06","2.93"]
["","COP","","","4.00","3.48","3.10","3.21"]
["","Energiamärgistamise direktiiv","Jahutus","","A","C","B","C"]
["","","Küte","","A","B","D","C"]
["Küttevõimsus","Nom","","kW","3.20","4.00","5.80","7.00"]
["","Min","","kW","1.30","1.40","1.70","1.70"]
["","Max","","kW","4.50","5.00","6.00","7.10"]
["Märkused","","","","(1) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(1) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist"]
["","","","","(2) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(2) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist"]
["","","","","(3) - Jahutuse nim. põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(3) - Jahutuse nim. põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(3) - Jahutuse nim. põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(3) - Jahutuse nim. põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m"]
["","","","","(4) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(4) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(4) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(4) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m."]