{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXS-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXS25F2VEB","FDXS35F2VEB","FDXS60F2VEB"]
["Mürarõhutase","Küte","kiire","dBA","35","35","38"]
["","","Keskmine","dBA","33","33","36"]
["","","aeglane","dBA","27","27","30"]
["","Jahutus","Keskmine","dBA","33","33","35"]
["","","aeglane","dBA","27","27","30"]
["","","kiire","dBA","35","35","38"]
["Standardsed lisatarvikud","Paigaldusjuhend","","","1","1","1"]
["","Kasutusjuhend","","","1","1","1"]
["","Liitmike isolatsioon","","","1","1","1"]
["","Tihenduspadi","","","1","1","1"]
["","Klambri metall","","","1","1","1"]
["","Tühjendusvoolik","","","1","1","1"]
["","riputuskanduri seib","","","8","8","8"]
["","Tihendusmaterjal","","","2","2","2"]
["","Klambrid","","","6","6","6"]
["","Kinnitusplaadi seib","","","4","4","4"]
["","Kanali äärikute kruvid","","","1","1","1"]
["","Õhufilter","","","1","1","1"]
["Toruühendused","Vedelik","Välisdiameeter","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","Gaas","Välisdiameeter","mm","9.50","9.50","12.7"]
["","Tühjendus","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Sisendvõimsus","Jahutus","Nom","kW","0.036","0.036","0.060"]
["","Küte","Nom","kW","0.036","0.036","0.060"]
["Sound power level","Jahutamine","","dBA","53","53","56"]
["","Soojendamine","","dBA","53","53","56"]
["Mõõtmed","Ühik","Laius","mm","750","750","1,150"]
["","","Sügavus","mm","620","620","620"]
["","","Kõrgus","mm","200","200","200"]
["Kaal","Ühik","","kg","21.0","21.0","30.0"]
["Ventilaator","Väline staatiline rõhk","Nom.","Pa","30","30","40"]
["Power supply","Faas","","","1~","1~","1~"]
["","Sagedus","","Hz","50/60","50/60","50/60"]
["","Nimetus","","","VE","VE","VE"]
["","Pinge","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Märkused","","","","(1) - Töömüra on mõõdetud tagumise imiühendusega seadme ja 40 Pa korral. Töömüra alt ühendatud imivoolu korral: (töömüra tagant ühendatud imivoolule) +5 imivoolule. Paigalduse korral, kus ESP langeb, on võimalik 5 dB või rohkem","(1) - Töömüra on mõõdetud tagumise imiühendusega seadme ja 40 Pa korral. Töömüra alt ühendatud imivoolu korral: (töömüra tagant ühendatud imivoolule) +5 imivoolule. Paigalduse korral, kus ESP langeb, on võimalik 5 dB või rohkem","(1) - Töömüra on mõõdetud tagumise imiühendusega seadme ja 40 Pa korral. Töömüra alt ühendatud imivoolu korral: (töömüra tagant ühendatud imivoolule) +5 imivoolule. Paigalduse korral, kus ESP langeb, on võimalik 5 dB või rohkem"]
["","","","","(2) - Multi-süsteemi välisseadmega ühendamisel vaadake multi-süsteemi välisseadme tehnilisi andmeid.","(2) - Multi-süsteemi välisseadmega ühendamisel vaadake multi-süsteemi välisseadme tehnilisi andmeid.","(2) - Multi-süsteemi välisseadmega ühendamisel vaadake multi-süsteemi välisseadme tehnilisi andmeid."]