{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":61,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A(9) / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA100AVEB / RZQG71L8Y1B","FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG71L8Y1B","FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG71L8Y1B","FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZQG71L8Y1B","FHA71AVEB9 / RZQG71L8Y1B","FHA100AVEB9 / RZQG71L8Y1B","FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQG71L8Y1B","FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / RZQG71L8Y1B","FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / RZQG71L8Y1B","FHA71AVEB98 / RZQG71L8Y1B","FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / RZQG71L8Y1B","FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQG71L8Y1B","FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / RZQG71L8Y1B","FHA71AVEB99 / RZQG71L8Y1B","FHA100AVEB8 / RZQG71L8Y1B","FHA100AVEB / RZQG100L8Y1B","FHA140AVEB / RZQG100L8Y1B","FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FHA71AVEB9 / FHA71AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / RZQG100L8Y1B","FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / RZQG100L8Y1B","FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / RZQG100L8Y1B","FHA140AVEB8 / RZQG100L8Y1B","FHA140AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FHA71AVEB98 / FHA71AVEB98 / RZQG100L8Y1B","FHA100AVEB8 / RZQG100L8Y1B","FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQG100L8Y1B","FHA100AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FHA71AVEB99 / FHA71AVEB99 / RZQG100L8Y1B","FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQG100L8Y1B","FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / RZQG100L8Y1B","FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / RZQG100L8Y1B","FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / RZQG100L8Y1B","FHA125AVEB / RZQG125L8Y1B","FHA140AVEB / RZQG125L8Y1B","FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG125L8Y1B","FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZQG125L8Y1B","FHA60AVEB9 / FHA60AVEB9 / RZQG125L8Y1B","FHA71AVEB9 / FHA71AVEB9 / RZQG125L8Y1B","FHA125AVEB9 / RZQG125L8Y1B","FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / RZQG125L8Y1B","FHA125AVEB8 / RZQG125L8Y1B","FHA60AVEB99 / FHA60AVEB99 / RZQG125L8Y1B","FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / RZQG125L8Y1B","FHA140AVEB8 / RZQG125L8Y1B","FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / RZQG125L8Y1B","FHA71AVEB99 / FHA71AVEB99 / RZQG125L8Y1B","FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQG125L8Y1B","FHA140AVEB9 / RZQG125L8Y1B","FHA60AVEB98 / FHA60AVEB98 / RZQG125L8Y1B","FHA71AVEB98 / FHA71AVEB98 / RZQG125L8Y1B","FHA140AVEB / RZQG140L7Y1B","FHA140AVEB8 / RZQG140L7Y1B","FHA140AVEB9 / RZQG140L7Y1B"]
["Jahutusvõimsus","Nom","","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40","13.40","13.40"]
["Ruumide jahutus","SEER","","","6.86","5.10","5.10","5.10","6.86","6.86","5.10","5.10","5.10","6.86","5.10","5.10","5.10","6.86","6.86","6.11","6.11","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","6.11","6.11","5.10","6.11","5.10","6.11","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","6.01","6.01","5.10","5.10","5.10","5.10","6.01","5.10","6.01","5.10","5.10","6.01","5.10","5.10","5.10","6.01","5.10","5.10","6.22","6.22","6.22"]
["","Aastane energiatarbimine","","kWh/a","347","467","467","467","347","347","467","467","467","347","467","467","467","347","347","545","545","652","652","652","652","652","652","652","652","545","545","652","545","652","545","652","652","652","652","652","699","699","824","824","824","824","699","824","699","824","824","699","824","824","824","699","824","824","1,292","1,292","1,292"]
["","Võimsus","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40","13.40","13.40"]
["","Energiatõhususe klass","","","A++","A","A","A","A++","A++","A","A","A","A++","A","A","A","A++","A++","A++","A++","A","A","A","A","A","A","A","A","A++","A++","A","A++","A","A++","A","A","A","A","A","A+","A+","A","A","A","A","A+","A","A+","A","A","A+","A","A","A","A+","A","A"]
["Ruumide küte (keskmine kliima)","Võimsus","Pdesign","kW","7.60","6.00","6.00","6.00","7.60","7.60","6.00","6.00","6.00","7.60","6.00","6.00","6.00","7.60","7.60","11.30","11.30","11.30","11.30","11.30","11.30","11.30","11.30","11.30","11.30","11.30","11.30","11.30","11.30","11.30","11.30","11.30","11.30","11.30","11.30","11.30","14.13","14.13","12.71","12.71","12.71","12.71","14.13","12.71","14.13","12.71","12.71","14.13","12.71","12.71","12.71","14.13","12.71","12.71","11.61","11.61","11.61"]
["","SCOP/A","","","4.32","3.80","3.80","3.80","4.32","4.32","3.80","3.80","3.80","4.32","3.80","3.80","3.80","4.32","4.32","4.61","4.61","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","4.61","4.61","3.80","4.61","3.80","4.61","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","4.23","4.23","3.80","3.80","3.80","3.80","4.23","3.80","4.23","3.80","3.80","4.23","3.80","3.80","3.80","4.23","3.80","3.80","4.22","4.22","4.22"]
["","Energiatõhususe klass","","","A+","A","A","A","A+","A+","A","A","A","A+","A","A","A","A+","A+","A++","A++","A","A","A","A","A","A","A","A","A++","A++","A","A++","A","A++","A","A","A","A","A","A+","A+","A","A","A","A","A+","A","A+","A","A","A+","A","A","A","A+","A","A"]
["","Aastane energiatarbimine","","kWh/a","2,463","2,211","2,211","2,211","2,463","2,463","2,211","2,211","2,211","2,463","2,211","2,211","2,211","2,463","2,463","3,432","3,432","4,164","4,164","4,164","4,164","4,164","4,164","4,164","4,164","3,432","3,432","4,164","3,432","4,164","3,432","4,164","4,164","4,164","4,164","4,164","4,677","4,677","4,683","4,683","4,683","4,683","4,677","4,683","4,677","4,683","4,683","4,677","4,683","4,683","4,683","4,677","4,683","4,683","3,851","3,851","3,851"]
["Nominaalne kasutegur","Energiatõhususe suhtarv","","","3.82","3.30","3.30","3.30","3.82","3.82","3.30","3.30","3.30","3.82","3.30","3.30","3.30","3.82","3.82","4.13","4.13","3.81","3.81","3.75","3.75","3.75","3.75","3.81","3.75","4.13","4.13","3.75","4.13","3.81","4.13","3.75","3.81","3.81","3.75","3.75","3.52","3.52","3.61","3.73","3.61","3.61","3.52","3.61","3.52","3.61","3.73","3.52","3.73","3.61","3.61","3.52","3.61","3.61","2.92","2.92","2.92"]
["Märkused","","","","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m"]
["","","","","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m."]
["","","","","","","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","","","","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","","","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","","","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","","","","","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist"]
["","","","","","","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","","","","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","","","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","","","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","","","","","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist"]
["Nominaalne kasutegur","Aastane energiatarve","","kWh","","","","","890","","","","","890","","","","890","","1,150","","","","","","","","","","","","","1,150","","1,150","","","","","","1,705","","","","","","1,705","","1,705"]
["","COP","","","","","","","4.13","","","","","4.13","","","","4.13","","4.15","","","","","","","","","","","","","4.15","","4.15","","","","","","3.89","","","","","","3.89","","3.89","","","","","","","","","","3.63","3.63","3.63"]
["","Energiamärgistamise direktiiv","Jahutus","","","","","","A","","","","","A","","","","A","","A","","","","","","","","","","","","","A","","A","","","","","","A","","","","","","A","","A"]
["","","Küte","","","","","","A","","","","","A","","","","A","","A","","","","","","","","","","","","","A","","A","","","","","","A","","","","","","A","","A"]
["Küttevõimsus","Nom","","kW","","","","","7.50","","","","","7.50","","","","7.50","","10.80","","","","","","","","","","","","","10.80","","10.80","","","","","","13.50","","","","","","13.50","","13.50","","","","","","","","","","15.50","15.50","15.50"]
["Ruumide jahutus","ηs,c","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","245.96"]
["Ruumide küte (keskmine kliima)","ηs,h","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","165.87"]