{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":13,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A / RZAG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA71AVEB / RZAG71M7V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG71M7V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG71M7V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG71M7V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG100M7V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG100M7V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG100M7V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG100M7V1B","FHA71AVEB / FHA71AVEB / RZAG100M7V1B"]
["Jahutusvõimsus","Nom","","kW","","","","","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)"]
["Ruumide jahutus","Aastane energiatarbimine","","kWh/a","","","","","327","316","368","386","352"]
["","Võimsus","Pdesign","kW","","","","","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50"]
["Ruumide küte (keskmine kliima)","Võimsus","Pdesign","kW","","","","","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80"]
["","Aastane energiatarbimine","","kWh/a","","","","","2,256","2,252","2,309","2,405","2,359"]
["Küttevõimsus","Nom","","kW","","","","","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)"]
["Energiatõhususe klass","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Outdoor unit","","","","","RZAG71M7V1B","RZAG71M7V1B","RZAG71M7V1B"]
["Jahutusvõimsus","Nom","","kW","","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)"]
["Küttevõimsus","Nom","","kW","","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)"]
["Ruumide jahutus","Energiatõhususe klass","","","","A++","A++","A++"]
["","Võimsus","Pdesign","kW","","6.80","6.80","6.80"]
["","SEER","","","","7.58","6.55","7.80"]
["","Aastane energiatarbimine","","kWh/a","","314","363","305"]
["Ruumide küte (keskmine kliima)","Energiatõhususe klass","","","","A+","A+","A+"]
["","Võimsus","Pdesign","kW","","4.70","4.70","4.70"]
["","SCOP/A","","","","4.33","4.32","4.43"]
["","Aastane energiatarbimine","","kWh/a","","1520","1523","1485"]
["Märkused","","","","","(1) - Jahutuse nim. põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutuse nim. põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutus: T2: ruumitemp. 26,6°CDB, 19,4°CWB, välistemp. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Jahutuse nim. põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutus: T2: ruumitemp. 26,6 °CDB, 19,4 °CWB, välistemp. 48 °CDB [Btu/hr/W]","(1) - Jahutuse nim. põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutus: T2: ruumitemp. 26,6 °CDB, 19,4 °CWB, välistemp. 48 °CDB [Btu/hr/W]","(1) - Jahutuse nim. põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m"]
["","","","","","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m."]
["Ruumide jahutus","SEER","","","","","","","10.2","10.5","9.04","8.62","9.44"]
["","Energiatõhususe klass","","","","","","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Ruumide küte (keskmine kliima)","SCOP/A","","","","","","","4.84","4.85","4.73","4.54","4.63"]
["","Energiatõhususe klass","","","","","","","A++","A++","A++","A+","A++"]