{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A / RZASG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZASG71M2V1B","FHA71AVEB / RZASG71M2V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZASG100M7V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZASG100M7V1B"]
["Jahutusvõimsus","Nom","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)"]
["Ruumide jahutus","SEER","","","7.33","5.95"]
["","Aastane energiatarbimine","","kWh/a","325","400"]
["","Võimsus","Pdesign","kW","6.80","6.80"]
["","Energiatõhususe klass","","","A++","A+"]
["Ruumide küte (keskmine kliima)","Võimsus","Pdesign","kW","4.50","4.50"]
["","SCOP/A","","","4.38","3.90"]
["","Energiatõhususe klass","","","A+","A"]
["","Aastane energiatarbimine","","kWh/a","1,438","1,616"]
["Küttevõimsus","Nom","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)"]
["Märkused","","","","(1) - Jahutus: T2: ruumitemp. 26,6 °CDB, 19,4 °CWB, välistemp. 48 °CDB [Btu/hr/W]","(1) - Jahutus: T2: ruumitemp. 26,6 °CDB, 19,4 °CWB, välistemp. 48 °CDB [Btu/hr/W]","(1) - Jahutuse nim. põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutuse nim. põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m"]
["","","","","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m."]
["Outdoor unit","","","","","","RZASG100M7V1B","RZASG100M7V1B"]
["Jahutusvõimsus","Nom","","kW","","","9.50","9.50"]
["Küttevõimsus","Nom","","kW","","","10.8","10.8"]
["Ruumide jahutus","Energiatõhususe klass","","","","","A++","A+"]
["","Võimsus","Pdesign","kW","","","9.50","9.50"]
["","SEER","","","","","7.26","5.79"]
["","Aastane energiatarbimine","","kWh/a","","","458","574"]
["Ruumide küte (keskmine kliima)","Energiatõhususe klass","","","","","A+","A"]
["","Võimsus","Pdesign","kW","","","6.00","6.00"]
["","SCOP/A","","","","","4.02","3.92"]
["","Aastane energiatarbimine","","kWh/a","","","2090","2143"]