{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A / RZQSG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQSG100L8Y1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZQSG100L8Y1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQSG125L8Y1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZQSG125L8Y1B","FHA60AVEB / FHA60AVEB / RZQSG125L8Y1B"]
["Ruumide jahutus","Aastane energiatarbimine","","kWh/a","652","652","875","875","875"]
["","Võimsus","Pdesign","kW","9.50","9.50","12.0","12.0","12.0"]
["Ruumide küte (keskmine kliima)","Võimsus","Pdesign","kW","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60"]
["","Aastane energiatarbimine","","kWh/a","2,800","2,800","2,800","2,800","2,800"]
["Ruumide jahutus","SEER","","","5.10","5.10","4.80","4.80","4.80"]
["","Energiatõhususe klass","","","A","A","B","B","B"]
["Ruumide küte (keskmine kliima)","SCOP/A","","","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","Energiatõhususe klass","","","A","A","A","A","A"]
["Märkused","","","","(1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 7,5 m; kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 7,5 m; kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 7,5 m; kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 7,5 m; kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 7,5 m; kõrguste vahe: 0 m"]
["","","","","(2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 7,5 m; kõrguste vahe: 0 m","(2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 7,5 m; kõrguste vahe: 0 m","(2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 7,5 m; kõrguste vahe: 0 m","(2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 7,5 m; kõrguste vahe: 0 m","(2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 7,5 m; kõrguste vahe: 0 m"]
["","","","","(3) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i","(3) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i","(3) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i","(3) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i","(3) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i"]