{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXA-CW / RXA-A8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXA20C2V1BW / RXA20A5V1B8","FTXA25C2V1BW / RXA25A5V1B8","FTXA35C2V1BW / RXA35A5V1B8"]
["Jahutusvõimsus","Min","","kW","1.30","1.30","1.40"]
["","Nom","","kW","2.00","2.50","3.40"]
["","Max","","kW","2.60","3.20","4.00"]
["Küttevõimsus","Min","","kW","1.30","1.30","1.40"]
["","Nom","","kW","2.50","2.80","4.00"]
["","Max","","kW","3.50","4.70","5.20"]
["Nimikasutegur","Energiatõhususe suhtarv","","","4.70","4.46","4.37"]
["","COP","","","5.00","5.00","4.04"]
["","Aastane energiatarve","","kWh","213","280","389"]
["Nominaalne kasutegur","Energiamärgistamise direktiiv","Jahutus","","A","A","A"]
["","","Küte","","A","A","A"]
["Ruumide jahutus","Energiatõhususe klass","","","A+++","A+++","A+++"]
["","Võimsus","Pdesign","kW","2.00","2.50","3.40"]
["","SEER","","","8.75","8.74","8.73"]
["","Aastane energiatarbimine","","kWh/a","80","100","136"]
["Ruumide küte (keskmine kliima)","Energiatõhususe klass","","","A+++","A+++","A+++"]
["","Võimsus","Pdesign","kW","2.40","2.45","2.50"]
["","SCOP/A","","","5.15","5.15","5.15"]
["","Pdh küttevõimsus temperatuuril -10°","","kW","2.04","2.09","2.10"]
["","Aastane energiatarbimine","","kWh/a","652","666","680"]
["Energiatõhususe klass","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Märkused","","","","(1) - Jahutuse nim. põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutuse nim. põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutuse nim. põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m"]
["","","","","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m."]
["","","","","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist"]