{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":7,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXJ-AS / RXJ-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXJ20A2V1BS / RXJ20M5V1B9","FTXJ25A2V1BS / RXJ25M5V1B9","FTXJ35A2V1BS / RXJ35M5V1B9"]
["Outdoor unit","","","","RXJ20M5V1B9","RXJ25M5V1B9","RXJ35M5V1B9"]
["Jahutusvõimsus","Nom","","kW","2.30","2.40","3.50"]
["Küttevõimsus","Nom","","kW","2.50","3.20","4.00"]
["Nominaalne kasutegur","Aastane energiatarve","","kWh","248","254","428"]
["","COP","","","5.00","4.57","4.04"]
["","Energiatõhususe suhtarv","","","4.64","4.73","4.09"]
["","Energiamärgistamise direktiiv","Jahutus","","A","A","A"]
["","","Küte","","A","A","A"]
["Märkused","","","","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist"]
["","","","","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist"]
["","","","","(3) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(3) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(3) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m"]
["","","","","(4) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(4) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(4) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m."]