{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-M9 / RXP-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP20M5V1B9 / RXP20M5V1B","FTXP25M5V1B9 / RXP25M5V1B","FTXP35M5V1B9 / RXP35M5V1B"]
["Välisseade","","","","RXP20M5V1B","RXP25M5V1B","RXP35M5V1B"]
["Jahutusvõimsus","Min","","kW","","1.3"]
["","Nom","","kW","","2.50"]
["","Max","","kW","","3.0"]
["Küttevõimsus","Min","","kW","","1.30"]
["","Nom","","kW","","3.00"]
["","Max","","kW","","4.00"]
["Nominaalne kasutegur","Aastane energiatarve","","kWh","","326"]
["","COP","","","","4.36"]
["","Energiatõhususe suhtarv","","","","3.83"]
["","Energiamärgistamise direktiiv","Jahutus","","","A"]
["","","Küte","","","A"]
["Märkused","","","","(1) - Jahutuse nim. põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutuse nim. põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m"]
["","","","","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m."]
["","","","","(3) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(3) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(3) - Vt eraldi elektriandmete joonist"]
["Jahutusvõimsus","Min","","kW","1.3","","1.3"]
["","Nom","","kW","2.00","","3.50"]
["","Max","","kW","2.6","","4.0"]
["Küttevõimsus","Min","","kW","1.30","","1.30"]
["","Nom","","kW","2.50","","4.00"]
["","Max","","kW","3.50","","4.80"]
["Nimikasutegur","Energiatõhususe suhtarv","","","4.02","","3.49"]
["","COP","","","4.77","","4.02"]
["","Aastane energiatarve","","kWh","249"]
["Nominaalne kasutegur","Energiamärgistamise direktiiv","Jahutus","","A","","A"]
["","","Küte","","A","","A"]
["Ruumide jahutus","Energiatõhususe klass","","","A++","","A++"]
["","Võimsus","Pdesign","kW","2.00","","3.50"]
["","SEER","","","6.79","","6.62"]
["","Aastane energiatarbimine","","kWh/a","103","","186"]
["Ruumide küte (keskmine kliima)","Energiatõhususe klass","","","A++","","A++"]
["","Võimsus","Pdesign","kW","2.20","","2.80"]
["","SCOP/A","","","4.65","","4.64"]
["","Pdh küttevõimsus temperatuuril -10°","","kW","1.99","","2.33"]
["","Aastane energiatarbimine","","kWh/a","662","","845"]
["Energiatõhususe klass","","","","A+++ ~ D","","A+++ ~ D"]