{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":9,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FTXP25N5V1B9","FTXP35N5V1B9","FTXP50N5V1B9","FTXP20N5V1B9 (Archived)"]
["Sisendvõimsus","Jahutus","","Nom","kW","0.023","0.032","0.04","0.021"]
["","Küte","","Nom","kW","0.023","0.032","0.04","0.023"]
["Korpus","Värvus","","","","Valge","Valge","Valge","Valge"]
["Mõõtmed","Ühik","","Kõrgus","mm","286","286","286","286"]
["","","","Laius","mm","770","770","770","770"]
["","","","Sügavus","mm","225","225","225","225"]
["Kaal","Ühik","","","kg","9","9","9","9"]
["Ventilaator","Õhu vooluhulk","Jahutus","kiire","m³/min","9.9","11.5","11.8","9.6"]
["","Õhuvoolu kiirus","Jahutus","Keskmine","m³/min","7.5","8.3","9.3","7.5"]
["","","","aeglane","m³/min","5.8","6.3","7.6","5.6"]
["","","","Vaikne töö","m³/min","4.4","4.5","6","4.4"]
["","","Küte","kiire","m³/min","10.6","11.5","11.9","10.6"]
["","Õhuvoolu kiirus","Küte","Keskmine","m³/min","8.6","9","9.5","8.6"]
["","","Küte","aeglane","m³/min","6.6","7","8.2","6.6"]
["","","","Vaikne töö","m³/min","5","5.1","7.4","5"]
["Helivõimsustase","Jahutamine","","","dBA","55","58","59","55"]
["","Soojendamine","","","dBA","55","58","61","55"]
["Mürarõhutase","Jahutus","","kiire","dBA","40","43","46","39"]
["Helirõhu tase","Jahutus","","Keskmine","dBA","33","34","39","33"]
["Mürarõhutase","Jahutus","","aeglane","dBA","26","27","34","25"]
["","","","Vaikne töö","dBA","19","20","27","19"]
["","Küte","","kiire","dBA","40","40","44","39"]
["Helirõhu tase","Küte","","Keskmine","dBA","34","35","38","34"]
["Mürarõhutase","Küte","","aeglane","dBA","28","29","33","28"]
["","","","Vaikne töö","dBA","21","21","30","21"]
["Toruühendused","Vedelik","","Välisdiameeter","mm","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gaas","","Välisdiameeter","mm","9.52","9.52","12.7","9.52"]
["","Tühjendus","","","","18","18","18","18"]
["Juhtsüsteemid","Infrapunakaugjuhtimine","","","","ARC480A78","ARC480A78","ARC480A78","ARC480A78"]
["","Juhtmega kaugjuhtimine","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Standardsed lisatarvikud","Installation manual","","","","1","1","1","1"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","2","2","2","2"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1","1"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","1"]
["","Titanium apatite deodorizing filter","","","","1","1","1","1"]
["","Silver particle filter","","","","1","1","1","1"]
["","Indoor unit fixing screws","","","","2","2","2","2"]
["","Infrared remote control","","","","1","1","1","1"]
["","Mounting plate","","","","1","1","1","1"]
["","Remote control holder","","","","1","1","1","1"]
["Elektritoide","Faas","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Sagedus","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Pinge","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Märkused","","","","","(1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m; kõrguste vahe: 0 m"]
["","","","","","(2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m (horisontaalne)","(2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m (horisontaalne)","(2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m (horisontaalne)","(2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m (horisontaalne)"]
["","","","","","(3) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(3) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(3) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(3) - Vt eraldi elektriandmete joonist"]