{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXS-G / RXS-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXS60GV1B / RXS60F3V1B","FTXS60GV1B / RXS60F4V1B","FTXS71GV1B / RXS71FAV1B9","FTXS71GV1B / RXS71FAV1B"]
["Jahutusvõimsus","Min","","kW","1.7","1.7","2.3","2.3"]
["","Max","","kW","6.7","6.7","8.5","8.5"]
["","Nom","","kW","6.0 (3)","6.0 (2)","7.1 (2)","7.1 (3)"]
["Toruühendused","Vedelik","Välisdiameeter","mm","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gaas","Välisdiameeter","mm","12.7","12.7","15.9","15.9"]
["","Tühjendus","OD","mm","18.0","18.0","18.0","18.0"]
["Nominaalne kasutegur","Aastane energiatarve","","kWh","995","995","1,175","1,175"]
["","Energiatõhususe suhtarv","","","3.02","3.02","3.02","3.02"]
["","COP","","","3.43","3.43","3.22","3.22"]
["","Energiamärgistamise direktiiv","Jahutus","","B","B","B","B"]
["","","Küte","","B","B","C","C"]
["Küttevõimsus","Nom","","kW","7.0 (4)","7.0 (3)","8.2 (3)","8.2 (4)"]
["","Min","","kW","1.7","1.7","2.3","2.3"]
["","Max","","kW","8.0","8.0","10.2","10.2"]
["Märkused","","","","(1) - Energiamärgis: skaala vahemikus A (kõige efektiivsem) kuni G (vähem efektiivne)","(1) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i","(1) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i","(1) - Energiamärgis: skaala vahemikus A (kõige efektiivsem) kuni G (vähem efektiivne)"]
["","","","","(2) - Aastane energiakulu: põhineb keskmisel aastasel kasutamisel 500 töötundi täiskoormusel (nimitingimustes)","(2) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; välistemp. 35 °CDB, 24 °CWB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m","(2) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; välistemp. 35 °CDB, 24 °CWB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m","(2) - Aastane energiakulu: põhineb keskmisel aastasel kasutamisel 500 töötundi täiskoormusel (nimitingimustes)"]
["","","","","(3) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; välistemp. 35 °CDB, 24 °CWB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m","(3) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m","(3) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m","(3) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; välistemp. 35 °CDB, 24 °CWB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m"]
["","","","","(4) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m","(4) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel","(4) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel","(4) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m"]
["","","","","(5) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel","","","(5) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel"]