{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":16,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUA-A / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUA100AVEB / RZQG71L8Y1B","FUA100AVEB9 / RZQG71L8Y1B","FUA71AVEB / RZQG71L8Y1B","FUA71AVEB9 / RZQG71L8Y1B","FUA100AVEB / RZQG100L8Y1B","FUA100AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FUA71AVEB / FUA71AVEB / RZQG100L8Y1B","FUA71AVEB9 / FUA71AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FUA125AVEB / RZQG125L8Y1B","FUA125AVEB9 / RZQG125L8Y1B","FUA71AVEB / FUA71AVEB / RZQG125L8Y1B","FUA71AVEB9 / FUA71AVEB9 / RZQG125L8Y1B"]
["Jahutusvõimsus","Nom","","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00"]
["Ruumide jahutus","SEER","","","6.42","6.42","6.42","6.42","6.11","6.11","5.10","5.10","5.61","5.61","5.10","5.10"]
["","Aastane energiatarbimine","","kWh/a","371","371","371","371","545","545","652","652","749","749","824","824"]
["","Võimsus","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00"]
["","Energiatõhususe klass","","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A","A","A+","A+","A","A"]
["Ruumide küte (keskmine kliima)","Võimsus","Pdesign","kW","7.60","7.60","7.60","7.60","11.30","11.30","11.30","11.30","14.13","14.13","12.71","12.71"]
["","SCOP/A","","","4.20","4.20","4.20","4.20","4.50","4.50","3.80","3.80","4.44","4.44","3.80","3.80"]
["","Energiatõhususe klass","","","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A","A","A+","A+","A","A"]
["","Aastane energiatarbimine","","kWh/a","2,534","2,534","2,534","2,534","3,516","3,516","4,164","4,164","4,456","4,456","4,683","4,683"]
["Nominaalne kasutegur","Energiatõhususe suhtarv","","","4.07","4.07","4.07","4.07","4.08","4.08","3.75","3.75","3.40","3.40","3.61","3.61"]
["Märkused","","","","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist"]
["","","","","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist"]
["Nominaalne kasutegur","Aastane energiatarve","","kWh","","","835","835","1,164","1,164","","","1,765","1,765"]
["","COP","","","","","4.08","4.08","3.95","3.95","","","3.42","3.42"]
["","Energiamärgistamise direktiiv","Jahutus","","","","A","A","A","A","","","A","A"]
["","","Küte","","","","A","A","A","A","","","B","B"]
["Küttevõimsus","Nom","","kW","","","7.50","7.50","10.80","10.80","","","13.50","13.50"]
["Märkused","","","","","","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","","","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist"]
["","","","","","","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","","","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist"]