{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUQ-C / RR-BV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUQ71CVEB / RR71B8V3B","FUQ100CVEB / RR100B8V3B"]
["Jahutusvõimsus","Nom","","kW","7.1 (3)","10.0 (3)"]
["Nominaalne kasutegur","Energiatõhususe suhtarv","","","2.63","2.61"]
["","Aastane energiatarve","","kWh","1,350","1,915"]
["","Energiamärgistamise direktiiv","Jahutus","","D","D"]
["Märkused","","","","(1) - Energiamärgis: skaala vahemikus A (kõige efektiivsem) kuni G (vähem efektiivne)","(1) - Energiamärgis: skaala vahemikus A (kõige efektiivsem) kuni G (vähem efektiivne)"]
["","","","","(2) - Aastane energiakulu: põhineb keskmisel aastasel kasutamisel 500 töötundi täiskoormusel (nimitingimustes)","(2) - Aastane energiakulu: põhineb keskmisel aastasel kasutamisel 500 töötundi täiskoormusel (nimitingimustes)"]
["","","","","(3) - Jahutus: sisetemperatuur 27 °C DB, 19,0° C WB; välistemp. 35 °C DB; ekvivalentne torustiku pikkus: 7,5m (horisontaalne): kõrguste vahe: 0m","(3) - Jahutus: sisetemperatuur 27 °C DB, 19,0° C WB; välistemp. 35 °C DB; ekvivalentne torustiku pikkus: 7,5m (horisontaalne): kõrguste vahe: 0m"]
["","","","","(4) - Standardi EN/IEC 61000-3-11 kohaselt tuleb tõenäoliselt konsulteerida jaotusvõrgu operaatoriga, et tagada seadmete ühendamine ainult sellise toiteallikaga, mille Zsys (süsteemi näivtakistus) ≤ Zmax","(4) - Standardi EN/IEC 61000-3-11 kohaselt tuleb tõenäoliselt konsulteerida jaotusvõrgu operaatoriga, et tagada seadmete ühendamine ainult sellise toiteallikaga, mille Zsys (süsteemi näivtakistus) ≤ Zmax"]
["","","","","(5) - Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud pingemuutustele, pinge kõikumisele ja värelusele üldkasutatavates toitesüsteemides seadmetele nimivooluga ≤ 75 A.","(5) - Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud pingemuutustele, pinge kõikumisele ja värelusele üldkasutatavates toitesüsteemides seadmetele nimivooluga ≤ 75 A."]
["","","","","(6) - Süsteemi näivtakistus","(6) - Süsteemi näivtakistus"]
["","","","","(7) - Seadmestik vastab EN/IEC 61000-3-12 nõuetele: Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud harmoonilistele vooludele, mida põhjustavad üldkasutatava madalpinge vooluvõrguga ühendatud seadmed sisendvooluga > 16 A ja ≤ 75 A faasi kohta.","(7) - Seadmestik vastab EN/IEC 61000-3-12 nõuetele: Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud harmoonilistele vooludele, mida põhjustavad üldkasutatava madalpinge vooluvõrguga ühendatud seadmed sisendvooluga > 16 A ja ≤ 75 A faasi kohta."]
["","","","","(8) - Lühisvõimsus","(8) - Lühisvõimsus"]
["","","","","(9) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel","(9) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel"]