{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":10,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVA-A / RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVA100AMVEB / RZAG71M7Y1B","FVA71AMVEB / RZAG71M7Y1B","FVA100AMVEB / RZAG100M7Y1B","FVA140AMVEB / RZAG100M7Y1B","FVA125AMVEB / RZAG125M7Y1B","FVA140AMVEB / RZAG140M7Y1B"]
["Jahutusvõimsus","Nom","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","12.1 (1)","13.4 (1)"]
["Ruumide jahutus","Aastane energiatarbimine","","kWh/a","371","374","554","517","1,133","1,314"]
["","Võimsus","Pdesign","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","12.1","13.4"]
["Ruumide küte (keskmine kliima)","Võimsus","Pdesign","kW","4.70","4.70","7.80","7.80","9.52","9.52"]
["","Aastane energiatarbimine","","kWh/a","1,625","1,625","2,600","2,697","3,209","3,383"]
["Küttevõimsus","Nom","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Ruumide jahutus","SEER","","","6.41","6.37","6.00","6.43","6.41","6.12"]
["","Energiatõhususe klass","","","A++","A++","A+","A++"]
["Ruumide küte (keskmine kliima)","SCOP/A","","","4.05","4.05","4.20","4.05","4.15","3.94"]
["","Energiatõhususe klass","","","A+","A+","A+","A+"]
["Märkused","","","","(1) - Jahutus: T2: ruumitemp. 26,6 °CDB, 19,4 °CWB, välistemp. 48 °CDB [Btu/hr/W]","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutus: T2: ruumitemp. 26,6 °CDB, 19,4 °CWB, välistemp. 48 °CDB [Btu/hr/W]","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m"]
["","","","","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m."]
["","","","","","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist","(3) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist"]
["","","","","","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist"]