{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":10,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXG-K / RXLG-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXG25K2V1B / RXLG25K2V1B","FVXG25K2V1B / RXLG25K3V1B","FVXG35K2V1B / RXLG35K2V1B","FVXG35K2V1B / RXLG35K3V1B","FVXG50K2V1B / RXLG50K2V1B","FVXG50K2V1B / RXLG50K3V1B"]
["Jahutusvõimsus","Min","","kW","1.3","1.3","1.4","1.4","1.7","1.7"]
["","Max","","kW","3.0","3.0","3.8","3.8","5.6","5.6"]
["","Nom","","kW","2.5 (3)","2.5 (2)","3.5 (3)","3.5 (2)","5.0 (2)","5.0 (2)"]
["Toruühendused","Vedelik","Välisdiameeter","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gaas","Välisdiameeter","mm","9.5","9.5","9.5","9.5","12.7","12.7"]
["","Tühjendus","OD","mm","","18.0","","18.0","18.0","18.0"]
["Nominaalne kasutegur","Aastane energiatarve","","kWh","275","275","476","475","760","760"]
["","Energiatõhususe suhtarv","","","4.55","4.55","3.68","3.68","3.29 (1)","3.29 (1)"]
["","COP","","","4.36","4.36","3.72","3.72","3.67 (1)","3.67 (1)"]
["","Energiamärgistamise direktiiv","Jahutus","","A","A","A","A","A","A"]
["","","Küte","","A","A","A","A","A","A"]
["Küttevõimsus","Nom","","kW","3.4 (4)","3.4 (3)","4.5 (4)","4.5 (3)","5.8 (3)","5.8 (3)"]
["","Min","","kW","1.3","1.3","1.4","1.4","1.7","1.7"]
["","Max","","kW","4.5","4.5","5.0","5.0","8.1","8.1"]
["Märkused","","","","(1) - Energiamärgis: skaala vahemikus A (kõige efektiivsem) kuni G (vähem efektiivne)","(1) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i","(1) - Energiamärgis: skaala vahemikus A (kõige efektiivsem) kuni G (vähem efektiivne)","(1) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i","(1) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i","(1) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i"]
["","","","","(2) - Aastane energiakulu: põhineb keskmisel aastasel kasutamisel 500 töötundi täiskoormusel (nimitingimustes)","(2) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; välistemp. 35 °CDB, 24 °CWB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m (horisontaalne)","(2) - Aastane energiakulu: põhineb keskmisel aastasel kasutamisel 500 töötundi täiskoormusel (nimitingimustes)","(2) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; välistemp. 35 °CDB, 24 °CWB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m (horisontaalne)","(2) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; välistemp. 35 °CDB, 24 °CWB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m","(2) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; välistemp. 35 °CDB, 24 °CWB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m"]
["","","","","(3) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; välistemp. 35 °CDB, 24 °CWB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m (horisontaalne)","(3) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m (horisontaalne)","(3) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; välistemp. 35 °CDB, 24 °CWB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m (horisontaalne)","(3) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m (horisontaalne)","(3) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m","(3) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m"]
["","","","","(4) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m (horisontaalne)","(4) - 220V","(4) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m (horisontaalne)","(4) - 220V","(4) - 220V","(4) - 220V"]
["","","","","(5) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel","(5) - 230 V","(5) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel","(5) - 230 V","(5) - 230 V","(5) - 230 V"]
["","","","","","(6) - 240V","","(6) - 240V","(6) - 240V","(6) - 240V"]
["","","","","","(7) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel","","(7) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel","(7) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel","(7) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel"]