{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FXAA15AUV1B","FXAA20AUV1B","FXAA25AUV1B","FXAA32AUV1B","FXAA40AUV1B","FXAA50AUV1B","FXAA63AUV1B"]
["Mürarõhutase","Küte","Suurel ventilaatori kiirusel","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","Väikesel ventilaatori kiirusel","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","Keskmisel ventilaatori kiirusel","dBA","31.0","31.5","32.5","33.5","36.0","39.0","43.0"]
["","Jahutus","Väikesel ventilaatori kiirusel","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","Suurel ventilaatori kiirusel","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["","","Keskmisel ventilaatori kiirusel","dBA","30.5","31.0","32.0","33.0","35.5","38.5","42.5"]
["Standardsed lisatarvikud","Paigaldus- ja käitamisjuhend","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Paigaldusplaat","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Paigaldusšabloon","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Kruvide kott","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Juhtmeklambri materjal","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Soojusisolatsiooni teip","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Üldised ohutusmeetmed","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Jahutusaine","GWP","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Tüüp","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Jahutusvõimsus","Üldvõimsus","Suurel ventilaatori kiirusel","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Toruühendused","Vedelik","Välisdiameeter","mm","6","6","6","6","6","6","6"]
["","","Tüüp","","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik"]
["","Gaas","Välisdiameeter","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","Tüüp","","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik"]
["","Drain","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Helivõimsustase","Jahutus","Suurel ventilaatori kiirusel","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Õhufilter","Tüüp","","","Eemaldatav/pestav","Eemaldatav/pestav","Eemaldatav/pestav","Eemaldatav/pestav","Eemaldatav/pestav","Eemaldatav/pestav","Eemaldatav/pestav"]
["Mõõtmed","Ühik","Laius","mm","795","795","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","Sügavus","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["","","Kõrgus","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["Korpus","Värvus","","","Valge","Valge","Valge","Valge","Valge","Valge","Valge"]
["Kaal","Ühik","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Küttevõimsus","Üldvõimsus","Suurel ventilaatori kiirusel","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Power supply","Faas","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Sagedus","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Nimetus","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Pinge","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Märkused","","","","(1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; välistemp. 35 °CDB","(1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; välistemp. 35 °CDB","(1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; välistemp. 35 °CDB","(1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; välistemp. 35 °CDB","(1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; välistemp. 35 °CDB","(1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; välistemp. 35 °CDB","(1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; välistemp. 35 °CDB"]
["","","","","(2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB"]
["","","","","(3) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele.","(3) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele.","(3) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele.","(3) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele.","(3) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele.","(3) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele.","(3) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele."]
["","","","","(4) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(4) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(4) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(4) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(4) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(4) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(4) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi."]
["","","","","(5) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(5) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(5) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(5) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(5) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(5) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(5) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%."]
["","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","(7) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(7) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(7) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(7) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(7) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(7) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(7) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit"]
["","","","","(8) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(8) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(8) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(8) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(8) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(8) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(8) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele"]
["","","","","(9) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(9) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(9) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(9) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(9) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(9) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(9) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase"]