{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":14,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXFA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXFA20A2VEB","FXFA25A2VEB","FXFA32A2VEB","FXFA40A2VEB","FXFA50A2VEB","FXFA63A2VEB","FXFA80A2VEB","FXFA100A2VEB","FXFA125A2VEB"]
["Jahutusvõimsus","Üldvõimsus","","Suurel ventilaatori kiirusel","kW","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00"]
["Küttevõimsus","Üldvõimsus","","Suurel ventilaatori kiirusel","kW","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00"]
["Sisendvõimsus – 50 Hz","Jahutus","","Suurel ventilaatori kiirusel","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.078 (1)","0.103 (1)"]
["","Küte","","Suurel ventilaatori kiirusel","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.078 (1)","0.103 (1)"]
["Mõõtmed","Ühik","","Kõrgus","mm","204","204","204","204","204","204","246","246","288"]
["","","","Laius","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","","Sügavus","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["Kaal","Ühik","","","kg","18","18","18","19","21","21","24","24","26"]
["Korpus","Materjal","","","","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat"]
["Ventilaator","Ventilaator-=-Õhu vooluhulk  – 50&nbsp;Hz","Ventilaator-=-Õhu vooluhulk  – 50&nbsp;Hz-=-Jahutus","Ventilaator-=-Õhu vooluhulk  – 50&nbsp;Hz-=-Jahutus-=-Suurel ventilaatori kiirusel-=-m³/min","m³/min","12.8","12.8","12.8","14.8","15.1","16.6","23.3","28.8","33.0"]
["","","","Ventilaator-=-Õhu vooluhulk  – 50&nbsp;Hz-=-Jahutus-=-Väikesel ventilaatori kiirusel-=-m³/min","m³/min","8.9","8.9","8.9","10.4","10.7","10.7","13.8","13.8","20.6"]
["Külmaaine","Tüüp","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["Helivõimsuse tase","Jahutus","","Suurel ventilaatori kiirusel","dBA","49.0","49.0","49.0","51.0","51.0","53.0","55.0","60.0","61.0"]
["Helirõhu tase","Jahutus","","Suurel ventilaatori kiirusel","dBA","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","Keskmisel ventilaatori kiirusel","dBA","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","Väikesel ventilaatori kiirusel","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["","Küte","","Suurel ventilaatori kiirusel","dBA","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","Keskmisel ventilaatori kiirusel","dBA","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","Väikesel ventilaatori kiirusel","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["Toruühendused","Vedelik","","Tüüp","","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik"]
["","","","Välisdiameeter","mm","6","6","6","6","6","6","6","10","10"]
["","Gaas","","Tüüp","","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik"]
["","","","Välisdiameeter","mm","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9"]
["","Tühjendus","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Ehispaneel","Mudel","","","","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B"]
["","Mõõtmed","","Kõrgus","mm","65","65","65","65","65","65","65","65","65"]
["","","","Laius","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Sügavus","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Kaal","","","kg","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5"]
["Ehispaneel 2","Ehispaneel 2-=-Mudel","","","","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B"]
["","Mõõtmed","","Kõrgus","mm","148","148","148","148","148","148","148","148","148"]
["","","","Laius","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Sügavus","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Kaal","","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Ehispaneel 3","Mudel","","","","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB"]
["","Mõõtmed","","Kõrgus","mm","106","106","106","106","106","106","106","106","106"]
["","","","Laius","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Sügavus","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Kaal","","","kg","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5"]
["Õhufilter","Tüüp","","","","Vaigust võrk","Vaigust võrk","Vaigust võrk","Vaigust võrk","Vaigust võrk","Vaigust võrk","Vaigust võrk","Vaigust võrk","Vaigust võrk"]
["Standardsed lisatarvikud","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Wire clamp material","","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Clamps","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation guide","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Screws","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Sealing pads","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Elektritoide","Faas","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Sagedus","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Pinge","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Vool – 50 Hz","Kaitsme maksimaalne nimivool (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Märkused","","","","","(1) - Väärtused kehtivad tehaseseadete puhul.","(1) - Väärtused kehtivad tehaseseadete puhul.","(1) - Väärtused kehtivad tehaseseadete puhul.","(1) - Väärtused kehtivad tehaseseadete puhul.","","","","(1) - Väärtused kehtivad tehaseseadete puhul.","(1) - Väärtused kehtivad tehaseseadete puhul."]
["","","","","","","","","","(1) - Väärtused kehtivad tehaseseadete puhul.","(1) - Väärtused kehtivad tehaseseadete puhul.","(1) - Väärtused kehtivad tehaseseadete puhul."]
["","","","","","","","","","(2) - Jahutus: sisetemp. 27°CDB, 19,0°CWB; välistemp. 35°CDB","(2) - Jahutus: sisetemp. 27°CDB, 19,0°CWB; välistemp. 35°CDB","(2) - Jahutus: sisetemp. 27°CDB, 19,0°CWB; välistemp. 35°CDB"]
["","","","","","","","","","(3) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB","(3) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB","(3) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB"]
["","","","","","","","","","(4) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele.","(4) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele.","(4) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele."]
["","","","","","","","","","(5) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(5) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(5) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi."]
["","","","","","","","","","(6) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(6) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(6) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%."]
["","","","","","","","","","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","","","","","(8) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(8) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(8) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit"]
["","","","","","","","","","(9) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(9) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(9) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele"]
["","","","","","","","","","(10) - BYCQ140E2W1: ühtlaselt valge standardne paneel hallide restidega; BYCQ140E2W1W: ühtlaselt valge standardne paneel valgete restidega; BYCQ140E2W1B: must standardne paneel mustade restidega.","(10) - BYCQ140E2W1: ühtlaselt valge standardne paneel hallide restidega; BYCQ140E2W1W: ühtlaselt valge standardne paneel valgete restidega; BYCQ140E2W1B: must standardne paneel mustade restidega.","(10) - BYCQ140E2W1: ühtlaselt valge standardne paneel hallide restidega; BYCQ140E2W1W: ühtlaselt valge standardne paneel valgete restidega; BYCQ140E2W1B: must standardne paneel mustade restidega."]
["","","","","","","","","","(11) - BYCQ140E2W1W on valge isolatsiooniga. Valgel isolatsioonil on mustus kergemini märgatav, mille tõttu ei soovitata BYCQ140E2W1W ehispaneeli paigaldada suure mustusastmega keskkonda.","(11) - BYCQ140E2W1W on valge isolatsiooniga. Valgel isolatsioonil on mustus kergemini märgatav, mille tõttu ei soovitata BYCQ140E2W1W ehispaneeli paigaldada suure mustusastmega keskkonda.","(11) - BYCQ140E2W1W on valge isolatsiooniga. Valgel isolatsioonil on mustus kergemini märgatav, mille tõttu ei soovitata BYCQ140E2W1W ehispaneeli paigaldada suure mustusastmega keskkonda."]
["","","","","","","","","","(12) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(12) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(12) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase"]