{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":81,"n_cols":11,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXZA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXZA15A2VEB","FXZA20A2VEB","FXZA25A2VEB","FXZA32A2VEB","FXZA40A2VEB","FXZA50A2VEB"]
["Mürarõhutase","Küte","","Suurel ventilaatori kiirusel","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","Väikesel ventilaatori kiirusel","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["","","","Keskmisel ventilaatori kiirusel","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["","Jahutus","","Väikesel ventilaatori kiirusel","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["","","","Suurel ventilaatori kiirusel","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","Keskmisel ventilaatori kiirusel","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["Standardsed lisatarvikud","Paigaldus- ja käitamisjuhend","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Tühjendusvoolik","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Tühjendusvooliku metallklamber","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","riputuskanduri seib","","","","8","8","8","8","8","8"]
["","Kruvid","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","Liitmike isolatsioon","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Tihenduspadi","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","Klambrid","","","","7","7","7","7","7","7"]
["Jahutusaine","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Tüüp","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Sisendvõimsus - 50Hz","Jahutus","","Suurel ventilaatori kiirusel","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["","Küte","","Suurel ventilaatori kiirusel","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["Jahutusvõimsus","Üldvõimsus","","Suurel ventilaatori kiirusel","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60"]
["Torustikuühendused","Vedelik","","Välisdiameeter","mm","6","6","6","6","6","6"]
["","","","Tüüp","","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik"]
["","Gaas","","Välisdiameeter","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70"]
["","","","Tüüp","","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik"]
["","Tühjendus","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Ehispaneel 4","Mõõtmed","","Sügavus","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Laius","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Kõrgus","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","Mudel","","","","BYFQ60B3W1, Vt märkus 2","BYFQ60B3W1, Vt märkus 2","BYFQ60B3W1, Vt märkus 2","BYFQ60B3W1, Vt märkus 2","BYFQ60B3W1, Vt märkus 2","BYFQ60B3W1, Vt märkus 2"]
["","Värvus","","","","VALGE (RAL9010)","VALGE (RAL9010)","VALGE (RAL9010)","VALGE (RAL9010)","VALGE (RAL9010)","VALGE (RAL9010)"]
["","Kaal","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Sound power level","Jahutus","","Suurel ventilaatori kiirusel","dBA","49","49","50","51","54","60"]
["Õhufilter","Tüüp","","","","Vaigust võrk","Vaigust võrk","Vaigust võrk","Vaigust võrk","Vaigust võrk","Vaigust võrk"]
["Mõõtmed","Ühik","","Laius","mm","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Sügavus","mm","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Kõrgus","mm","260","260","260","260","260","260"]
["Korpus","Materjal","","","","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat"]
["Kaal","Ühik","","","kg","15.5","15.5","15.5","16.5","16.5","18.5"]
["Ehispaneel 2","Kaal","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["","Mudel","","","","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S"]
["","Mõõtmed","","Sügavus","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Laius","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Kõrgus","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","Värvus","","","","HÕBE","HÕBE","HÕBE","HÕBE","HÕBE","HÕBE"]
["Ehispaneel 3","Mõõtmed","","Sügavus","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Kõrgus","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Laius","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","Värvus","","","","Valge (RAL9010)","Valge (RAL9010)","Valge (RAL9010)","Valge (RAL9010)","Valge (RAL9010)","Valge (RAL9010)"]
["","Mudel","","","","BYFQ60B2W1, Vt märkus 2","BYFQ60B2W1, Vt märkus 2","BYFQ60B2W1, Vt märkus 2","BYFQ60B2W1, Vt märkus 2","BYFQ60B2W1, Vt märkus 2","BYFQ60B2W1, Vt märkus 2"]
["","Kaal","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Ventilaator","Õhu vooluhulk - 50 Hz","Jahutus","Suurel ventilaatori kiirusel","m³/min","8.5","8.7","9.0","10.0","11.5","14.0"]
["","","","Väikesel ventilaatori kiirusel","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","8.0","10.0"]
["Ehispaneel","Kaal","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["","Mudel","","","","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W"]
["","Mõõtmed","","Kõrgus","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","","","Sügavus","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Laius","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","Värvus","","","","Valge (N9.5)","Valge (N9.5)","Valge (N9.5)","Valge (N9.5)","Valge (N9.5)","Valge (N9.5)"]
["Küttevõimsus","Üldvõimsus","","Suurel ventilaatori kiirusel","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30"]
["Vool - 50Hz","Kaitsme maksimaalne nimivool (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6"]
["Power supply","Faas","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nimetus","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Sagedus","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Pinge","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Märkused","","","","","(1) - Väärtused kehtivad tehaseseadete puhul.","(1) - Väärtused kehtivad tehaseseadete puhul.","(1) - Väärtused kehtivad tehaseseadete puhul.","(1) - Väärtused kehtivad tehaseseadete puhul.","(1) - Väärtused kehtivad tehaseseadete puhul.","(1) - Väärtused kehtivad tehaseseadete puhul."]
["","","","","","(2) - Standardpaneeliga õhendamiseks on vaja kasutada valikvarustust ERPS23 (muundamisjuhtme rakmed).","(2) - Standardpaneeliga õhendamiseks on vaja kasutada valikvarustust ERPS23 (muundamisjuhtme rakmed).","(2) - Standardpaneeliga õhendamiseks on vaja kasutada valikvarustust ERPS23 (muundamisjuhtme rakmed).","(2) - Standardpaneeliga õhendamiseks on vaja kasutada valikvarustust ERPS23 (muundamisjuhtme rakmed).","(2) - Standardpaneeliga õhendamiseks on vaja kasutada valikvarustust ERPS23 (muundamisjuhtme rakmed).","(2) - Standardpaneeliga õhendamiseks on vaja kasutada valikvarustust ERPS23 (muundamisjuhtme rakmed)."]
["","","","","","(3) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB","(3) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB","(3) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB","(3) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB","(3) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB","(3) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB"]
["","","","","","(4) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB","(4) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB","(4) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB","(4) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB","(4) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB","(4) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB"]
["","","","","","(5) - Mõõtmetesse ei ole arvestatud juhtimiskarpi.","(5) - Mõõtmetesse ei ole arvestatud juhtimiskarpi.","(5) - Mõõtmetesse ei ole arvestatud juhtimiskarpi.","(5) - Mõõtmetesse ei ole arvestatud juhtimiskarpi.","(5) - Mõõtmetesse ei ole arvestatud juhtimiskarpi.","(5) - Mõõtmetesse ei ole arvestatud juhtimiskarpi."]
["","","","","","(6) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele.","(6) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele.","(6) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele.","(6) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele.","(6) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele.","(6) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele."]
["","","","","","(7) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(7) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(7) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(7) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(7) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(7) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi."]
["","","","","","(8) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(8) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(8) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(8) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(8) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(8) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%."]
["","","","","","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(10) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(10) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(10) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(10) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(10) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(10) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit"]
["","","","","","(11) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(11) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(11) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(11) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(11) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(11) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele"]
["","","","","","(12) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(12) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(12) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(12) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(12) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(12) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase"]