{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","HXHD-A8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","HXHD125A8V1B","HXHD200A8Y1B"]
["Korpus","Värvus","","","","Metallikhall","Metallikhall"]
["","Materjal","","","","Krunditud plekk","Krunditud plekk"]
["Mõõtmed","Ühik","","Kõrgus","mm","705","705"]
["","","","Laius","mm","600","600"]
["","","","Sügavus","mm","695","695"]
["Kaal","Ühik","","","kg","92","147"]
["Külmaaine","Tüüp","","","","R-134a","R-134a"]
["","Kogus","","","kg","2","2.6"]
["Müratase","Nom","","","dBA","55","60"]
["Mürarõhutase","Nom","","","dBA","42, 43","46, 46"]
["Töövahemik","Küte","Vee pool","Min","°C","25","25"]
["","","","Max","°C","80.0","80.0"]
["Elektritoide","Faas","","","","1~","3~"]
["","Sagedus","","","Hz","50","50"]
["","Pinge","","","V","220-240","380-415"]
["Vool","Vool-=-Soovitatavad kaitsmed-=-A","","","A","20","16"]
["Märkused","","","","","(1) - EW 40 ℃; LW 45 ℃; Dt 5 °C; ümbritseva keskkonna tingimused: 7 °C DB / 6 °C WB","(1) - EW 40 ℃; LW 45 ℃; Dt 5 °C; ümbritseva keskkonna tingimused: 7 °C DB / 6 °C WB"]
["","","","","","(2) - Vee Dt-le 5 °C","(2) - Vee Dt-le 10 °C"]
["","","","","","(3) - Müratasemed on mõõdetud järgmistes tingimustes: EW 55 °C; LW 65 °C","(3) - Müratasemed on mõõdetud järgmistes tingimustes: EW 55 °C; LW 65 °C"]
["","","","","","(4) - Müratasemed on mõõdetud järgmistes tingimustes: EW 70°C; LW 80°C","(4) - Müratasemed on mõõdetud järgmistes tingimustes: EW 70°C; LW 80°C"]
["","","","","","(5) - Kohapealne seadistus","(5) - Kohapealne seadistus"]
["","","","","","(6) - Standardi EN/IEC 61000-3-11 kohaselt tuleb tõenäoliselt konsulteerida jaotusvõrgu operaatoriga, et tagada seadmete ühendamine ainult sellise toiteallikaga, mille Zsys (süsteemi näivtakistus) ≤ Zmax","(6) - Standardi EN/IEC 61000-3-11 kohaselt tuleb tõenäoliselt konsulteerida jaotusvõrgu operaatoriga, et tagada seadmete ühendamine ainult sellise toiteallikaga, mille Zsys (süsteemi näivtakistus) ≤ Zmax"]
["","","","","","(7) - Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud pingemuutustele, pinge kõikumisele ja värelusele üldkasutatavates toitesüsteemides seadmetele nimivooluga ≤ 75 A.","(7) - Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud pingemuutustele, pinge kõikumisele ja värelusele üldkasutatavates toitesüsteemides seadmetele nimivooluga ≤ 75 A."]
["","","","","","(8) - Zsys: süsteemi näivtakistus","(8) - Zsys: süsteemi näivtakistus"]
["","","","","","(9) - Lühisvõimsus","(9) - Lühisvõimsus"]