{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-LV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71L7V1B","RZAG100L7V1B","RZAG125L7V1B","RZAG140L7V1B"]
["Mürarõhutase","Küte","","Nom","dBA","50","51","52","52"]
["","Jahutus","","Nom","dBA","48","49","51","52"]
["Standardsed lisatarvikud","Kaablisidemed","","","","2","2","2","2"]
["","Paigaldusjuhend","","","","1","1","1","1"]
["Külmaaine","Charge","","","TCO2Eq","1.8","2.3","2.3","2.3"]
["","GWP","","","","675","675","675","675"]
["","Kogus","","","kg","2.6","3.4","3.4","3.4"]
["","Tüüp","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Piping connections","Vedelik","","Välisdiameeter","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Torustiku pikkus","Max","OU - IU","m","55","85","85","85"]
["","","Süsteem","Täiteta","m","30","30","30","30"]
["","","","Ekvivalent","m","75","100","100","100"]
["","Gaas","","Välisdiameeter","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Kõrguste vahe","IU - IU","Max","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["","","IU - OU","Max","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","Jahutusaine lisatäide","","","kg/m","Vaadake paigaldusjuhendit","Vaadake paigaldusjuhendit","Vaadake paigaldusjuhendit","Vaadake paigaldusjuhendit"]
["Müratase","Jahutamine","","","dBA","64","64","66","67"]
["Kompressor","Type","","","","Hermeetiline pöördkompressor","Hermeetiline pöördkompressor","Hermeetiline pöördkompressor","Hermeetiline pöördkompressor"]
["Mõõtmed","Seade","","Laius","mm","940","940","940","940"]
["","","","Sügavus","mm","320","320","320","320"]
["","","","Kõrgus","mm","990","1,430","1,430","1,430"]
["Kaal","Ühik","","","kg","67","93","93","93"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Sagedus","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Pinge","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Märkused","","","","","(1) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(1) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(1) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(1) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase"]
["","","","","","(2) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27°CDB, 19°CWB, välistemp.: 35°CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m Standardse tõhususega seeria andmed","(2) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27°CDB, 19°CWB, välistemp.: 35°CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m Standardse tõhususega seeria andmed","(2) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27°CDB, 19°CWB, välistemp.: 35°CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m Standardse tõhususega seeria andmed","(2) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27°CDB, 19°CWB, välistemp.: 35°CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m Standardse tõhususega seeria andmed"]
["","","","","","(3) - Kütte nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 20 °CDB, välistemp.: 7 °CDB, 6 °CWB, samaväärne külmaaine torustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m Standardse tõhususega seeria andmed","(3) - Kütte nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 20 °CDB, välistemp.: 7 °CDB, 6 °CWB, samaväärne külmaaine torustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m Standardse tõhususega seeria andmed","(3) - Kütte nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 20 °CDB, välistemp.: 7 °CDB, 6 °CWB, samaväärne külmaaine torustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m Standardse tõhususega seeria andmed","(3) - Kütte nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 20 °CDB, välistemp.: 7 °CDB, 6 °CWB, samaväärne külmaaine torustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m Standardse tõhususega seeria andmed"]
["","","","","","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(4) - Vt eraldi elektriandmete joonist"]