{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZQG71L8Y1B","RZQG100L8Y1B (Archived)","RZQG125L8Y1B (Archived)","RZQG140L7Y1B (Archived)"]
["Mõõtmed","Ühik","","Kõrgus","mm","990","1,430","1,430","1,430"]
["","","","Laius","mm","940","940","940","940"]
["","","","Sügavus","mm","320","320","320","320"]
["Kaal","Ühik","","","kg","80.0","101.0","101.0","101.0"]
["Kompressor","Type","","","","Hermeetiline pöördkompressor","Hermeetiline pöördkompressor","Hermeetiline pöördkompressor","Hermeetiline pöördkompressor"]
["Töötamisvahemik","Jahutus","Keskkond","Min","°CDB","-15.0","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Max","°CDB","50.0","50.0","50.0","50.0"]
["","Küte","Keskkond","Min","°CWB","-20.0","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Max","°CWB","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Helivõimsuse tase","Jahutamine","","","dBA","64.0","66.0","67.0","69.0"]
["","Soojendamine","","","dBA","64.0","66.0","67.0","69.0"]
["Mürarõhutase","Jahutus","","Nom","dBA","48","50","51","52"]
["","Küte","","Nom","dBA","50","52","53","53"]
["","Vaikne öörežiim","","Tase 1","dBA","43","45","45","45"]
["Refrigerant","Tüüp","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Kogus","","","kg","2.9","4.0","4.0","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Toruühendused","Vedelik","","Välisdiameeter","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaas","","Välisdiameeter","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Torustiku pikkus","Max","OU - IU","m","50","75","75","75"]
["","","Süsteem","Ekvivalent","m","70","90","90","90"]
["","","","Täiteta","m","30","30","30","30"]
["","Jahutusaine lisatäide","","","kg/m","Vaadake paigaldusjuhendit","Vaadake paigaldusjuhendit","Vaadake paigaldusjuhendit","Vaadake paigaldusjuhendit"]
["","Kõrguste vahe","IU - OU","Max","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Max","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["Standardsed lisatarvikud","Kaablisidemed","","","","2","2","2","2"]
["","Paigaldusjuhend","","","","1","1","1","1"]
["Power supply","Faas","","","","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Sagedus","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Pinge","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Vool - 50Hz","Kaitsme maksimaalne nimivool (MFA)","","","A","16","25","25","25"]
["Märkused","","","","","(1) - 3 koos taaslaadimisega","(1) - 3 koos taaslaadimisega","(1) - 3 koos taaslaadimisega","(1) - 3 koos taaslaadimisega"]
["","","","","","(2) - Vt eraldi elektriandmete jooniseid","(2) - Vt eraldi elektriandmete jooniseid","(2) - Vt eraldi elektriandmete jooniseid","(2) - Vt eraldi elektriandmete jooniseid"]
["","","","","","(3) - PED: kokkupanek = kategooria I: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6.","(3) - PED: kokkupanek = kategooria I: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6.","(3) - PED: kokkupanek = kategooria I: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6.","(3) - PED: kokkupanek = kategooria I: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6."]
["","","","","","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud pingemuutustele, pinge kõikumisele ja värelusele üldkasutatavates toitesüsteemides seadmetele nimivooluga ≤ 75A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud pingemuutustele, pinge kõikumisele ja värelusele üldkasutatavates toitesüsteemides seadmetele nimivooluga ≤ 75A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud pingemuutustele, pinge kõikumisele ja värelusele üldkasutatavates toitesüsteemides seadmetele nimivooluga ≤ 75A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud pingemuutustele, pinge kõikumisele ja värelusele üldkasutatavates toitesüsteemides seadmetele nimivooluga ≤ 75A"]