{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":3,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RRDQ-V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","RRDQ220V1"]
["Standardsed lisatarvikud","1/4\" täitevoolik kuulventiiliga (punane) 152 cm (AR344)","1/4\" täitevoolik kuulventiiliga (punane) 152 cm (AR344)"]
["","1/4\" täitevoolik kuulventiiliga (sinine) 152 cm (AR344)","1/4\" täitevoolik kuulventiiliga (sinine) 152 cm (AR344)"]
["","Filter (TF011)","Filter (TF011)"]
["","Kuivfiltri kassett molekulaarsõelaga (AR179E)","Kuivfiltri kassett molekulaarsõelaga (AR179E)"]
["","Vaateklaas 1/4\" (ES603)","Vaateklaas 1/4\" (ES603)"]
["","Koonusliide 1/4\" sisekeermega x 1/4\" sisekeermega (BF0020)","Koonusliide 1/4\" sisekeermega x 1/4\" sisekeermega (BF0020)"]
["","Käitusjuhend RRDQ220V1 (IM0496)","Käitusjuhend RRDQ220V1 (IM0496)"]
["","Vedela külmaaine täiteadapter 1/4\" – kasutatakse R134a ümbertöötlemiseks (valikvarustus)","Vedela külmaaine täiteadapter 1/4\" – kasutatakse R134a ümbertöötlemiseks (valikvarustus)"]
["Märkused","","(1) - Tehnilisi andmeid on õigus muuta eelneva etteteatamiseta"]
["","","(2) - Ringlussevõttu määr on erinevates tingimustes erinev"]
["","","(3) - R134a ringlussevõtmisel järgige juhiseid käitusjuhendi leheküljel 11"]
["","","(4) - Ringlussevõtu tulemused sõltuvad ringlussevõetava külmaaine saastumise tasemest"]